1과목 : 과목 구분 없음

굴착기운전기능사           ◐ 2010년 03월 28일 필기 기출문제 ◑           전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 기관 과열의 주요 원인이 아닌 것은?

① 라디에이터 코어의 막힘

② 냉각장치 내부의 물때 과다

③ 냉각수의 부족

④ 오일량 과다

2. 연소에 필요한 공기를 실린더로 흡입할 때, 먼지 등의 불순물을 여과하여 피스톤 등의 마모를 방지하는 역할을 하는 장치는?

① 과급기(super charger)

② 에어 클리너(air cleaner)

③ 플라이휠(fly wheel)

④ 냉각장치(cooling system)

3. 다음 중 연소시 발생하는 질소산화물(NOx)의 발생 원인과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

① 높은 연소 온도	② 가속 불량

③ 흡입 공기 부족	④ 소염 경계층

4. 디젤기관에 사용하는 분사노즐의 종류 중 틀린 것은?

① 핀틀(pintle)형

② 스로틀(throttle)형

③ 홀(hole)형

④ 싱글 포인트(single point)형

5. 기관에서 실화(miss fire)가 일어났을 때의 현상으로 맞는 것은?

① 엔진의 출력이 증가한다.

② 연료소비가 적다.

③ 엔진이 과냉 한다.

④ 엔진회전이 불량하다.

6. 기관의 온도를 측정하기 위해 냉각수의 수온을 측정하는 곳으로 가장 적절한 곳은?

① 실린더 헤드 물재킷 부

② 엔진 크랭크케이스 내부

③ 라디에이터 하부

④ 수온조절기 내부

7. 1kW는 몇 PS인가

① 0.75	② 1.36

③ 75	④ 735

8. 기관에 온도를 일정하게 유지하기 위해 설치된 물 통로에 해당 되는 것은?

① 오일팬	② 밸브

③ 워터 자켓	④ 실린더 헤드

9. 과급기를 부착하였을 때 이점이 아닌 것은?

① 고지대에서 출력이 감소가 작다.

② 회전력이 증가한다.

③ 기관 출력이 항상 된다.

④ 압축온도의 상승으로 착화지연 시간이 길어진다.

10. 보기에 나타낸 것은 어느 구성품을 형태에 따라 구분한 것인가?

① 연료분사장치	② 연소실

③ 기관구성	④ 동력전달장치

11. 기관의 엔진오일 여과기가 막히는 것을 대비해서 설치하는 것은?

① 체크 밸브(check valve)

② 바이패스 밸브(bypass valve)

③ 오일 디퍼(oil dipper)

④ 오일 팬(oil pan)

12. 경음기 스위치를 작동하지 않았는데 경음기가 계속 물리는 고장이 발생하였다면 그 원인에 해당 될 수 있는 것은?

① 경음기 릴레이의 접점이 용착

② 배터리의 과충전

③ 경음기 접지선이 단선

④ 경음기 접원 공급선이 단선

13. 무한 궤도식 굴삭기의 하부 추진체 동력전달 순서로 맞는 것은?

① 기관→컨트롤밸브→센터조인트→유압펌프→주행모터→트랙

② 기관→컨트롤밸브→센터조인트→주행모터→유압펌프→트랙

③ 기관→센터조인트→유압펌프→컨트롤밸브→주행모터→트랙

④ 기관→유압펌프→컨트롤밸브→센터조인트→주행모터→트랙

14. 디젤엔진에서 연료를 고압으로 연소실에 분사하는 것은?

① 프라이밍 펌프	② 인젝션 펌프

③ 분사노즐(인젝터)	④ 조속기

15. 엔진이 기동 되었는데도 시동스위치를 계속 ON 위치로 할 때 미치는 영향으로 맞는 것은?

① 시동전동기의 수명이 단축된다.

② 클러치 디스크가 마멸된다.

③ 크랭크축 저널이 마멸된다.

④ 엔진의 수명이 단축된다.

16. 기관을 회전시키고 있을 때 축전지의 전해액이 넘쳐흐른다. 그 원인에 해당 되는 것은?

① 전해액량이 규정보다 5mm 낮게 들어있다.

② 기관의 회전이 너무 빠르다.

③ 팬벨트의 장력이 너무 팽팽하다.

④ 축전지가 과충전 되고 있다.

17. AC발전기 작동 중 소음발생의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 베어링이 손상되었다.	② 벨트 장력이 약하다.

③ 고정 볼트가 풀렸다.	④ 축전지가 방전되었다.

18. 클러치의 미끄러짐은 언제 가장 현저하게 나타나는가?

① 공전	② 저속

③ 가속	④ 고속

19. 빛을 받으면 전류가 흐르지만 빛이 없으면 전류가 흐르지 않는 전기 소자는?

① 발광 다이오드	② 포토 다이오드

③ 제너 다이오드	④ PN 접합 다이오드

20. 건설기계 장비에 사용되는 12V 납산 축전지의 구성(셀수)은 어떻게 되는가?

① 약 3V의 셀이 4개로 되어있다.

② 약 4V의 셀이 3개로 되어있다.

③ 약 2V의 셀이 6개로 되어있다.

④ 약 6V의 셀이 2개로 되어있다.

21. 화물을 적재하고 주행할 때 포크와 지면과의 간격으로 가장 적합한 것은?

① 지면에 밀착	② 20 ~ 30cm

③ 50 ~ 55cm	④ 80 ~ 85cm

22. 다음 중 로더에서 그레이딩 작업이란?

① 트럭에의 적재 작업	② 토사 깍아내기 작업

③ 지면 고르기 작업	④ 토사 굴착 작업

23. 장비에 부하가 걸릴 때 토크 컨버터의 터빈 속도는 어떻게 되는가?

① 빨라진다.	② 느려진다.

③ 일정하다.	④ 관계없다.

24. 트랙의 주요 구성품이 아닌 것은?

① 슈핀	② 스윙기어

③ 링크	④ 핀

25. 기중 작업에서 물체의 무게가 무거울수록 붐 길이와 각도는 어떻게 하는 것이 좋은가?

① 붐 길이는 길게, 각도는 크게

② 붐 길이는 짧게, 각도는 그대로

③ 붐 길이는 짧게, 각도는 작게

④ 붐 길이는 짧게, 각도는 크게

26. 타이어식 건설기계에서 브레이크를 연속하여 자주 사용 하면 브레이크 드럼이 과열되어, 마찰계수가 떨어지며 브레이크가 잘 듣지 않는 것으로서 짧은 시간 내에 반복 조작이나 내리막길을 내려갈 때 브레이크 효과가 나빠지는 현상은?

① 노킹 현상

② 페이드 현상

③ 하이드로 플레이닝 현상

④ 채팅 현상

27. 자동차. 전용도로의 정의로 가장 적합한 것은?

① 자동차만 다닐 수 있도록 설치된 도로

② 보도와 차도의 구분이 없는 도로

③ 보도와 차도의 구분이 있는 도로

④ 자동차 고속 주행의 교통에만 이용되는 도로

28. 무면허 건설기계 조종사에 대한 벌금은?

① 100만 원 이하의 벌금	② 20만 원 이하의 벌금

③ 300만 원 이하의 벌금	④ 50만 원 이하의 벌금

29. 술에 취한 상태의 기준은 혈중 알콜 농도가 최소 몇 퍼센트 이상인 경우인가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 0.25	② 0.05

③ 1.25	④ 1.50

30. 건설기계사업을 영위하고자 하는 자는 누구에게 등록 하여야 하는가?

① 시·도지사

② 전문 건설기계정비업자

③ 국토해양부장관

④ 건설기계 폐기업자

31. 공기압축기의 건설기계 범위로 맞는 것은? (단, 매 제곱센터미터 당 7킬로그램 기준)

① 공기 토출량이 매분 당 2.43 킬로그램 이상의 이동식

② 공기 토출량이 매분 당 2.0 세제곱미터 이상의 이동식

③ 공기 토출량이 매분 당 2.83 세제곱미터 이상의 이동식

④ 공기 토출량이 매분 당 2.63 킬로그램 이상의 이동식

32. 도로교통법상 가장 우선하는 신호는?

① 경찰공무원의 수신호	② 신호기의 신호

③ 운전자의 수신호	④ 안전표지의 지시

33. 건설기계등록신청은 관련법상 건설기계를 취득한 날로부터 얼마의 기간 이내 하여야 되는가?

① 5일	② 15일

③ 1월	④ 2월

34. 도로교통법에 위반되는 행위는?

① 건널목 바로 전에 일시 정지하였다.

② 야간에 교행 할 때 전조등의 광도를 강하였다.

③ 도로 모퉁이 부근에서 앞지르기 하였다.

④ 주간에 방향을 전환할 때 방향 지시등을 켰다.

35. 건설기계를 검사유효기간 만료 후에 계속 운행하고자 할 때 는 어느 검사를 받아야 하는가?

① 신규등록검사	② 계속검사

③ 수시검사	④ 정기검사

36. 다음 중 정차 및 주차가 금지되어 있지 않은 장소는?

① 횡단보도	② 교차로

③ 경사로의 정상부근	④ 건널목

37. 유압유에 사용되는 첨가제 중 산의 생성을 억제함과 동시에 금속의 표면에 부식억제 피막을 형성하여 산화 물질이 금속 에 직접 접촉하는 것을 방지하는 것은?

① 산화 방지제	② 산화 촉진제

③ 소포제	④ 방청제

38. 유압모터에서 소음과 진동이 발생할 때의 원인이 아닌 것은?

① 내부 부품의 파손

② 작동유 속에 공기의 혼입

③ 체결 볼트의 이완

④ 펌프의 최고 회전속도 저하

39. 유압 장치의 과부하 방지와 유압기기의 보호를 위하여 최고 압력을 규제하고 유압 회로 내의 필요한 압력을 유지하는 밸브는?

① 압력제어 밸브	② 유량제어 밸브

③ 방향제어 밸브	④ 온도제어 밸브

40. 그림과 같은 실린더의 명칭은?

① 단동 실린더	② 단동 다단 실린더

③ 복동 실린더	④ 복동 다단 실린더

41. 유압탱크의 구비조건과 가장 거리가 먼 것은?

① 적당한 크기의 주유구 및 스트레이너를 설치한다.

② 드레인(배출밸브) 및 유면계를 설치한다.

③ 오일에 이물질이 혼입되지 않도록 밀폐 되어야 한다.

④ 오일 냉각을 위한 쿨러를 설치한다.

42. 일반적으로 유압펌프 중 가장 고압, 고효율인 것은?

① 베인 펌프	② 플런저 펌프

③ 2단 베인 펌프	④ 기어 펌프

43. 유압장치에서 방향제어밸브의 설명 중 맞는 것은?

① 오일의 흐름 방향을 바꿔주는 밸브이다.

② 오일의 압력을 바꿔주는 밸브이다.

③ 오일의 유량을 바꿔주는 밸브이다.

④ 오일의 온도를 바꿔주는 밸브이다.

44. 온도변화에 따라 점도변화가 큰 오일의 점도지수는?

① 점도지수가 높은 것이다.

② 점도지수가 낮은 것이다.

③ 점도지수는 변하지 않는 것이다.

④ 점도변화와 점도지수는 무관하다.

45. 유압장치의 일상점검 개소가 아닌 것은?

① 오일의 양 점검	② 변질상태 점검

③ 오일의 누유 여부 점검	④ 탱크 내부 점검

46. 유압 실린더의 움직임이 느리거나 불규칙 할 대의 원인이 아닌 것은?

① 피스톤 링이 마모 되었다.

② 유압유의 점도가 너무 높다.

③ 회로 내에 공기가 혼입되고 있다.

④ 체크 밸브의 방향이 반대로 설치되어 있다.

47. 연료 파이프의 피팅을 풀 때 가장 알맞은 렌치는?

① 소켓 렌치	② 복스 렌치

③ 오픈 엔드 렌치	④ 탭 렌치

48. 연소의 3요소에 해당되지 않는 것은?

① 물	② 공기

③ 점화원	④ 가연물

49. 원목처럼 길이가 긴 화물을 외줄 달기 슬링 용구를 사용하여 크레인으로 물건을 안전하게 달아 올릴 때의 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 슬링을 거는 위치를 한쪽으로 약간 치우치게 묶고 화물의 중량이 많이 걸리는 방향을 아래쪽으로 향하게 들어 올린다.

② 제한용량이 이상을 달지 않는다.

③ 수평으로 달아 올린다.

④ 신호에 따라 움직인다.

50. 드릴(drill)기기를 사용하여 작업할 대 착용을 금지하는 것은?

① 안전화	② 장갑

③ 작업모	④ 작업복

51. 건설기계 장비의 운전 중에도 안전을 위하여 점검하여야 하는 것은?

① 계기판 점검

② 냉각수 량 점검

③ 타이어 압력 측정 및 점검

④ 팬벨트 장력 점검

52. 유류 화재시 소화방법으로 가장 부적절한 것은?

① B급 화재 소화기를 사용한다.

② 다량의 물을 부어 끈다.

③ 모래를 뿌린다.

④ ABC소화기를 사용한다.

53. 산소 아세틸렌 가스용접에서 토치의 점화시 작업의 우선순위 설명으로 올바른 것은?

① 토치의 아세틸렌 밸브를 먼저 연다.

② 토치의 산소 밸브를 먼저 연다.

③ 산소 밸브와 아세틸렌 밸브를 동시에 연다.

④ 혼합가스밸브를 먼저 연 다음 아세틸렌 밸브를 연다.

54. 벨트를 폴리에 걸 때는 어떤 상태에서 걸어야 하는가?

① 회전을 중지시킨 후 건다.

② 저속으로 회전시키면서 건다.

③ 중속으로 회전시키면서 건다.

④ 고속으로 회전시키면서 건다.

55. 안전한 작업을 하기 위하여 작업 복장을 선정할 때의 유의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 화기사용 작업에서 방염성, 불연성의 것을 사용하도록 한다.

② 착용자의 취미, 기호 등에 중점을 두고 선정한다.

③ 작업복은 몸에 맞고 동작이 편하도록 제작한다.

④ 상의의 소매나 바지 자락 끝 부분이 안전하고 작업하기 편리하게 잘 처리된 것을 선정한다.

56. 소화하기 힘든 정도로 화재가 진행된 현장에서 제일 먼 저 취하여야 할 조치사항으로 가장 올바른 것은?

① 소화기 사용	② 화재 신고

③ 인명 구조	④ 경찰서에 신고

57. 그림과 같이 시가지에 있는 배전선로 A 에는 보통 몇 V의 전압이 인가되고 있는가?(문제 복원 오류로 그림파일이 없습니다. 정답은 4번 입니다.)

① 110V	② 220V

③ 440V	④ 22900V

58. 지하구조물이 설치된 지역에 도시가스가 공급되는 곳에서 굴삭기를 이용하여 굴착공사 중 지면에서 0.3m 깊이에서 물체가 발견되었다. 예측할 수 있는 것으로 맞는 것은?

① 도시가스 입상관

② 도시가스 배관을 보호하는 보호관

③ 가스 차단장치

④ 수취기

59. 도로 굴착자는 되메움 공사 완료 후 최소 몇 개월 이상 자반 침하 유무를 확인하여야 하는가?

① 1개월	② 2개월

③ 3개월	④ 4개월

60. 특고압 전선로 부근에서 건설기계를 이용한 작업 방법 중 틀린 것은?

① 지상 감시자를 배치하고 감시하도록 한다.

② 작업을 시작하기 전에 관할 시설 관리자에게 연락하여 도움 을 요청한다.

③ 붐이 전선에 접촉만 하지 않으면 상관없다.

④ 작업 전 고압전선의 전압을 확인하고, 안전거리를 파악 한다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	④	④	①	②	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	③	①	④	④	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	②	④	②	①	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	③	④	③	①	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	②	④	④	③	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	①	②	③	④	②	③	③