1과목 : 과목 구분 없음

굴착기운전기능사           ◐ 2010년 07월 11일 필기 기출문제 ◑           전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 6기통 기관이 4기통 기관보다 좋은 점이 아닌 것은?

① 가속이 원활하고 신속하다.

② 저속회전이 용이하고 출력이 높다.

③ 기관, 진동이 적다.

④ 구조가 간단하며 제작비가 싸다.

2. 기관을 시동하여 공전시에 점검할 사항이 아닌 것은?

① 기관의 팬벨트 장력을 점검

② 오일의 누출 여부를 점검

③ 냉각수의 누출 여부를 점검

④ 배기가스의 색깔을 점검

3. 디젤기관에서 부조 발생의 원인이 아닌 것은?

① 발전기 고장	② 거버너 작용 불량

③ 분사시기 조정 불량	④ 연료의 압송 불량

4. 기관에 사용되는 윤활유 사용 방법으로 옳은 것은?

① 계절과 윤활유 SAE 번호는 관계가 없다.

② 겨울은 여름보다 SAE 번호가 큰 윤활유를 사용한다.

③ SAE 번호는 일정하다.

④ 여름용은 겨울용보다 SAE 번호가 크다.

5. 기관의 피스톤 링에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 압축 링과 오일 링이 있다.

② 기밀유지의 역할을 한다.

③ 연료 분사를 좋게 한다.

④ 열전도 작용을 한다.

6. 오일펌프의 압력조절 밸브를 조정하여 스프링 장력을 높게 하면 어떻게 되는가?

① 유압이 높아진다.  	② 윤활유의 점도가 증가 된다.

③ 유압이 낮아진다.  	④ 유량의 송출량이 증가 된다.

7. 기관의 냉각장치에 해당하지 않은 부품은?

① 수온 조절기	② 릴리프밸브

③ 방열기	④ 팬 및 벨트

8. 배기터빈 과급기에서 터빈축의 베어링에 급유로 맞는 것은?

① 그리스로 윤활	② 기관오일로 급유

③ 오일리스 베어링 사용	④ 기어오일을 급유

9. 방열기에 물이 가득 차 있는데도 기관이 과열되는 원인으로 맞는 것은?

① 팬벨트의 장력이 세기 때문

② 사계절용 부동액을 사용했기 때문

③ 정온기가 열린 상태로 고장 났기 때문

④ 라디에이터의 팬이 고장이 났기 때문

10. 디젤기관의 연료분사 노즐에서 섭동 면의 윤활은 무엇으로 하는가?

① 윤활유	② 연료

③ 그리스	④ 기어오일

11. 디젤기관에서 인젝터 간 연료 분사량이 일정하지 않을 때 나 타나는 현상으로 맞는 것은?

① 연료 분사량에 관계없이 기관은 순조로운 회전을 한다.

② 연료 소비에는 관계가 있으나 기관 회전에 영향을 미치지 않는다.

③ 연소 폭발음의 차가 있으며 기관은 부조를 하게 된다.

④ 출력은 향상되나 기관은 부조를 하게 된다.

12. 기관에서 실린더 마모 원인이 아닌 것은?

① 희박한 혼합기에 의한 마모

② 연소 생성물(카본)에 의한 마모

③ 흡입공기 중의 먼지, 이물질 등에 의한 마모

④ 실린더 벽과 피스톤 및 피스톤 링의 접촉에 의한 마모

13. 교류 발전기(alternator)의 특징으로 틀린 것은?

① 소형 경량이다.

② 출력이 크고 고속 회전에 잘 견딘다.

③ 불꽃 발생으로 충전량이 일정하다.

④ 컷아웃 릴레이 및 전류제한기를 필요로 하지 않는다.

14. 정비에 장착된 축전지를 급속 충전할 때 축전지의 접지 케이블을 분리시키는 이유로 맞는 것은?

① 과충전을 방지하기 위해

② 발전기의 다이오드를 보호하기 위해

③ 시동스위치를 보호하기 위해

④ 기동 전동기를 보호하기 위해

15. 축전지 전해액의 비중은 1℃마다 얼마가 변화하는가?

① 0.1	② 0.07

③ 1	④ 0.0007

16. 기동 전동기의 회전력 시험은 어떻게 측정하는가?

① 공전시 회전력을 측정한다.

② 중속시 회전력을 측정한다.

③ 고속시 회전력을 측정한다.

④ 정지시 회전력을 측정한다.

17. 전기 회로에서 단락에 의해 전선이 타거나 과대 전류가 부하 에 흐르지 않도록 하는 구성품은?

① 스위치	② 릴레이

③ 퓨즈	④ 축전지

18. 실드빔 전조등에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 광도의 변화가 적다.

② 렌즈를 교환할 수 있다.

③ 반사경이 흐려지는 일이 없다.

④ 내부에 불활성 가스가 들어 있다.

19. 조향 기어의 백래시가 클 때 현상으로 맞는 것은?

① 핸들 유격이 커진다.

② 조향 각도가 커진다.

③ 조향 핸들이 한쪽으로 쏠린다.

④ 조향 핸들 축방향의 유격이 커진다.

20. 유체 클러치에서 가이드 링의 역할은?

① 유체클러치의 와류를 증가시킨다.

② 유체클러치의 유격을 조정한다.

③ 유체클러치의 와류를 감소시킨다.

④ 유체클러치의 마찰을 증대시킨다.

21. 지게차의 화물 운반 작업 중 가장 적당한 것은?

① 댐퍼를 뒤로 13° 정도 경사시켜서 운반한다.

② 마스트를 뒤로 4° 정도 경사시켜서 운반한다.

③ 샤퍼를 뒤로 6° 정도 경사시켜서 운반한다.

④ 바이브레이터를 뒤로 8° 정도 경사시켜서 운반한다.

22. 무한궤도식 건설기계에서 주행 불량 현상의 원인이 아닌 것은?

① 한쪽 주행모터의 브레이크 작동이 불량할 때

② 유압펌프의 토출 유량이 부족할 때

③ 트랙에 오일이 묻었을 때

④ 스프로킷이 손상되었을 때

23. 굴삭기 하부구동체 기구의 구성요소와 관련된 사항이 아닌 것은?

① 트랙 프레임	② 주행용 유압 모터

③ 트랙 및 룰러	④ 붐 실린더

24. 크레인에서 최대 작업반지름을 나타낸 것으로 가장 적절한 것은?

① 선회장치의 중심에서 훅의 중심까지의 수평거리

② 크레인의 후부 선단에서 화물 선단까지의 거리

③ 크레인의 총길이

④ 붐의 길이

25. 로더로 상차 작업 대상물 진입하는 방법 중 없는 것은?

① 좌우 옆으로 진입방법(N형) 	② 직진·후진법(I형)

③ 90° 회전법(T형)    	④ V형 상차법(V형)

26. 건설기계에서 변속기의 구비조건으로 가장 적합한 것은?

① 대형이고 고장이 없어야 한다.

② 조작이 쉬우므로 신속할 필요는 없다.

③ 연소적 변속에는 단계가 있어야 한다.

④ 전달 효율이 좋아야 한다.

27. 도로교통법상 앞지르기시 앞지르기 당하는 차의 조치로 가장 적절한 것은?

① 앞지르기 할 수 있도록 좌측 차로로 변경한다.

② 일시 정지나 서행하여 앞지르기 시킨다.

③ 속도를 높여 경쟁하거나 가로막는 등 방해해서는 안 된다.

④ 앞지르기를 하여도 좋다는 신호를 반드시 해야 한다.

28. 건설기계의 등록신청은 누구에게 하는가?

① 건설기계 작업현장 관할 시도·지사

② 국토해양부장관

③ 건설기계소유자의 주소지 또는 사용본거지 관할 시/도지사

④ 국무총리실

29. 등록 건설기계의 기종별 표시 방법 중 맞는 것은?

① 01 : 불도저	② 02 : 모터그레이더

③ 03 : 지게차	④ 04 : 덤프트럭

30. 도로교통법상 안전표지의 종류가 아닌 것은?

① 주의표지	② 규제표지

③ 안심표지	④ 보조표지

31. 건설기계관리법상 건설기계조종사 면허를 받지 아니하고 건설기계를 조종한 자에 대한 벌금은?(문제 오류로 관련 규정 개정전 문제로 기존 정답은 3번 이었습니다. 여기서는 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 70 만원 이하	② 100 만원 이하

③ 300 만원 이하	④ 500 만원 이하

32. 1톤 이상 지게차의 정기검사 유효 기간은?

① 6월	② 1년

③ 2년	④ 3년

33. 건설기계 등록신청시 첨부하지 않아도 되는 서류는?

① 호적등본

② 건설기계 소유자임을 증명하는 서류

③ 건설기계 제작증

④ 건설기계 제원표

34. 야간에 자동차를 도로에 정차 또는 주차하였을 때 등화조작 으로 가장 적절한 것은?

① 전조등을 켜야 한다.    ② 방향 지시등을 켜야 한다.

③ 실내등을 켜야 한다.    ④ 미등 및 차폭등을 켜야 한다.

35. 다음의 내용 중( )안에 들어갈 내용으로 맞는 것은? “도로를 통행하는 차마의 운전자는 교통안전시설이 표시 하는 신 호 또는 지시와 교통정리를 위한 경찰 고무원 등의 신호 또 는 지시가 다른 경우에는 ( )의 ( )에 따라야한 다.”

① 운전자, 판단                    ② 교통신호, 지시

③ 경찰 공무원등, 신호 또는 지시   ④ 교통신호, 신호

36. 철길 건널목 통과 방법으로 틀린 것은?

① 경보기가 울리고 있는 동안에 통과하여서는 아니 된다.

② 건널목에서 앞차가 서행하면서 통과할 때에는 그 차를 따라 서행한다.

③ 차단기가 내려지려고 할 때에는 통과하여서는 아니 된다.

④ 건널목 앞에서 일시 정지하여 안전한지 여부를 확인한 후 통과한다.

37. 유압 모터와 유압 실린더의 설명으로 맞는 것은?

① 둘 다 회전운동을 한다.

② 모터는 직선운동, 실린더는 회전운동을 한다.

③ 둘 다 왕복운동을 한다.

④ 모터는 회전운동, 실린더는 직선운동을 한다.

38. 릴리프 밸브 등에서 밸브 시트를 때려 비교적 높은 소리를 내는 진동현상을 무엇이라 하는가?

① 채터링	② 캐비테이션

③ 점핑	④ 서지압

39. 사용 중인 작동유의 수분함유 여부를 현장에서 판정하는 것으로 가장 적합한 방법은?

① 오일의 냄새를 맡아본다.

② 오일을 가열한 철판 위에 떨어뜨려 본다.

③ 여과지에 약간(3~4 방울)의 오일을 떨어뜨려 본다.

④ 오일을 시험관에 담아, 침전물을 확인한다.

40. 유압유를 외관상 점검한 결과 정상적 상태를 나타내는 것은?

① 투명한 색채로 처음과 변화가 없다.

② 암흑색채이다.

③ 흰 색채를 나타낸다.

④ 기포가 발생되어 있다.

41. 유압회로에서 역류을 방지하고 회로 내의 잔류압력을 유지하는 밸브는?

① 체크 밸브	② 셔틀 밸브

③ 매뉴얼 밸브	④ 스로틀 밸브

42. 건설기계장비에서 유압 구성품을 분해하기 전에 내부 압력을 제거 하려면 어떻게 하는 것이 좋은가?

① 압력밸브를 밀어 준다.

② 고정너트를 서서히 푼다.

③ 엔진 정지 후 조정 레버를 모든 방향으로 작동하여 압력을 제거한다.

④ 엔진 정지 후 개방하면 된다.

43. 유압장치에서 금속 등 마모된 찌꺼기나 카본 덩어리 등의 이 물질을 제거하는 장치는?

① 오일 팬	② 오일 필터

③ 오일 쿨러	④ 오일 클리어런스

44. 일반적으로 유압계통을 수리할 때마다 항상 교환해야 하는 것은?

① 샤프트 실(shaft seals)

② 커플링(couplings)

③ 밸브 스풀(valve spools)

④ 터미널 피팅(terminal fittings)

45. 유압장치에 사용되는 블래더형 어큐뮬레이터(축압기)의 고무주머니 내에 주입되는 물질로 맞는 것은?

① 압축공기	② 유압 작동유

③ 스프링	④ 질소

46. 다음 그림과 같이 안쪽 내/외측 로터로 바깥쪽은 하우징으로 구성되어 있는 오일펌프는?

① 기어 펌프	② 베인 펌프

③ 트로코이드 펌프	④ 피스톤 펌프

47. 화재의 분류 기준에서 휘발유(액상 또는 기체상의 연료성화 재)로 인해 발생한 화재는?

① A급 화재	② B급 화재

③ C급 화재	④ D급 화재

48. 작업별 안전보호구의 착용이 잘못 연결된 것은?

① 그라인딩 작업 - 보안경

② 10m 높이에서 작업 - 안전벨트

③ 산소 결핍장소에서의 작업 - 공기 마스크

④ 아크용접 작업 - 도수가 있는 렌즈 안경

49. 일반 드라이버 사용시 안전수칙으로 틀린 것은?

① 정을 대신할 때 (-)드라이버를 이용한다.

② 드라이버에 충격압력을 가하지 말아야 한다.

③ 자루가 쪼개졌거나 또한 허술한 드라이버는 사용하지 않는다.

④ 드라이버의 날 끝은 항상 양호하게 관리하여야 한다.

50. 중량물 운반시 안전사항으로 틀린 것은?

① 화물을 운반할 경우에는 운전반경 내를 확인한다.

② 흔들리는 화물은 사람이 승차하여 붙잡도록 한다.

③ 크레인은 규정용량을 초과하지 않는다.

④ 무거운 물건을 상승시킨 채 오랫동안 방치하지 않는다.

51. 아크용접에서 눈을 보호하기 위한 보안경 선택으로 맞는 것은?

① 도수 안경	② 방진 안경

③ 차광용 안경	④ 실험실용 안경

52. 산업재해를 예방하기 위한 재방예방 4원칙으로 적당치 못한 것은?

① 대량 생산의 원칙	② 예방 가능의 원칙

③ 원인 계기의 원칙	④ 대책 선정의 원칙

53. 안전점검의 일상점검표에 포함되어 있는 항목이 아닌 것은?

① 전기 스위치       ② 작업자의 복장상태

③ 가동 중 이상소음  ④ 폭풍 후 기계의 기능상 이상 유무

54. 소화 작업의 기본요소가 아닌 것은?

① 가연물질을 제거하면 된다.  ② 산소를 차단하면 된다.

③ 점화원을 제거시키면 된다.  ④ 연료를 기화시키면 된다.

55. 산업안전 보건표지에서 그림이 나타내는 것은?

① 비상구 없음 표지	② 방사선위험 표지

③ 탑승금지 표지	④ 보행금지 표지

56. 수공구를 사용하여 일상정비를 할 경우의 필요 사항으로 가장 부적합한 것은?

① 수공구를 서랍 등에 정리할 때는 잘 정돈한다.

② 수공구는 작업시 손에서 놓치지 않도록 주의한다.

③ 용도 외의 수공구는 사용하지 않는다.

④ 작업성을 빠르게 하기 위해서 장비 위에 놓고 사용하는 것이 좋다.

57. 고압선로 주변에서 크레인 작업 중 발생할 수 있는 사고유형으로 가장 거리가 먼 것은?

① 권상 로프나 훅이 흔들려 고압선과 안전 이격거리 이내로 접근하여 감전

② 선회 클러치가 고압선에 근접 접촉하여 감전

③ 작업안전거리를 유지하지 않아 고압선에 근접 접촉하여 감전

④ 붐 회전 중 측면에 위치한 고압선과 근접 접촉하여 감전

58. 도시가스가 공급되는 지역에서 굴착공사를 하고자 하는 자는 가스배관보호를 위하여 누구와 확인 요청을 하여야 하는가?

① 도시가스사업자	② 소방서장

③ 경찰서장	④ 한국가스안전공사

59. 지하매설 배관탐지장치 등으로 확인된 지점 중 확인이 곤란 한 분기점, 곡선부, 장애물 우회지점의 안전 굴착 방법으로 가장 적합한 것은?

① 절대 불가 작업 구간으로 제한되어 굴착 할 수 없다.

② 유도관(가이드 파이프)을 설치하여 굴착 한다.

③ 가스배관 좌 · 우측 굴착을 실시한다.

④ 시험굴착을 실시하여야 한다.

60. 건설기계가 전선로 부근에서 작업할 때의 내용과 관련된 사 항으로 적합하지 않은 것은?

① 전선이 바람에 흔들리는 정도는 바람이 강할수록 많이 흔들린다.

② 전선은 철탑 또는 전주에서 멀어질수록 많이 흔들린다.

③ 전선은 자체 무게가 있어 바람에는 흔들리지 않는다.

④ 전선은 바람의 흔들림 정도를 고려하여 작업안전거리를 증가시켜 작업해야 한다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	④	③	①	②	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	②	④	④	③	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	①	①	④	③	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	④	③	②	④	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	①	④	③	②	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	④	④	④	②	①	④	③