1과목 : 과목 구분 없음

굴착기운전기능사           ◐ 2011년 02월 13일 필기 기출문제 ◑           전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 건설기계기관에서 크랭크 축(crank shaft)의 구성부품이 아닌 것은?

① 크랭크 암(crank arm)	② 크랭크 핀(crank pin)

③ 저널(journal)	④ 플라이 휠(fly wheel)

2. 연료분사노즐 테스터기로 노즐을 시험할 때 검사하지 않는 것은?

① 연료분포 상태	② 연료분사 시간

③ 연료후적 유무	④ 연료분사 개시 압력

3. 피스톤의 운동방향이 바뀔 때 실린더 벽에 충격을 주는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 피스톤 스틱현상	② 피스톤 슬랩현상

③ 블로바이 현상	④ 슬라이드 현상

4. 디젤기관의 연소실 방식에서 흡기 가열식 예열장치를 사용하는 것은?

① 직접분사식	② 예연소실식

③ 와류실식	④ 공기실식

5. 디젤기관의 노킹 발생 방지 대책에 해당 되지 않는 것은?

① 착화성이 좋은 연료를 사용한다.

② 분사 시 공기온도를 높게 유지한다.

③ 연소실 벽 온도를 높게 유지한다.

④ 압축비를 낮게 유지한다.

6. 점도지수가 큰 오일의 온도변화에 따른 점도 변화는?

① 크다.	② 작다.

③ 불변이다.	④ 온도와는 무관하다.

7. 디젤기관을 시동시킨 후 충분한 시간이 지났는데도 냉각수 온도가 정상적으로 상승하지 않을 경우 그 고장의 원인이 될 수 있는 것은?

① 냉각팬 벨트 헐거움

② 수온조절기가 열린 채 고장

③ 물 펌프의 고장

④ 라디에이터코어의 막힘

8. 기관에서 실린더 마모가 가장 큰 부분은?

① 실린더 아래 부분	② 실린더 윗 부분

③ 실린더 중간 부분	④ 실린더 연소실 부분

9. 기관을 시동하기 전에 점검해야 할 사항이 아닌 것은?

① 연료의 량	② 냉각수의 량

③ 엔진의 회전수	④ 엔진오일의 량

10. 냉각팬의 벨트 유격이 너무 클 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?

① 발전기의 과충전이 발생된다.

② 강한 텐션으로 벨트가 절단된다.

③ 기관과열의 원인이 된다.

④ 점화시기가 빨라진다.

11. 엔진오일 압력 경고등이 켜지는 경우가 아닌 것은?

① 오일이 부족할 때

② 오일 필터가 막혔을 때

③ 엔진을 급가속 시켰을 때

④ 오일 회로가 막혔을 때

12. 디젤기관에 과급기를 부착하는 주된 목적은?

① 출력의 증대	② 냉각효율의 증대

③ 배기 효율의 증대	④ 윤활성의 증대

13. 방향지시등 스위치를 작동할 때 한쪽은 정상이고 다른 한쪽은 점멸 작용이 정상과 다르게(빠르게 또는 느리게)작용한다. 고장 원인이 아닌 것은?

① 전구 1개가 단선 되었을 때

② 플래셔 유닛 고장

③ 좌측 전구를 교체할 때 규정 용량의 전구를 사용하지 않았을 때

④ 한쪽 전구 소켓에 녹이 발생하여 전압강하가 있을 때

14. 교류 발전기에서 작동 중 소음 발생 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 고정 볼트가 풀렸다.	② 벨트 장력이 약하다.

③ 베어링이 손상되었다.	④ 축전지가 방전되었다.

15. 축전지 충전 중에 화기를 가까이 하거나 충전상태를 점검하기 위하여 드라이버 등으로 스파크를 시키면 위험한 이유는?

① 축전지 케이스가 타기 때문이다.

② 전해액이 폭발하기 때문이다.

③ 축전지 터미널이 손상되기 때문이다.

④ 발생하는 가스가 폭발하기 때문이다.

16. 축전지의 전해액이 빨리 줄어든다. 그 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 축전지 케이스가 손상된 경우

② 과충전이 되는 경우

③ 비중이 낮은 경우

④ 전압조정기가 불량인 경우

17. 기동 전동기의 마그넷 스위치는?

① 기동 전동기의 전자석 스위치이다.

② 기동 전동기의 전류 조절기이다.

③ 기동 전동기의 전압 조절기이다.

④ 기동 전동기의 저항 조절기이다.

18. 예열 플러그의 작용 시기는 어느 때가 가장 좋은가?

① 냉각수의 양이 많을 때

② 기온이 영하로 떨어졌을 때

③ 축전지가 방전 되었을 때

④ 축전지가 과 충전 되었을 때

19. 무한궤도식 건설기계에서 트랙전면에 오는 충격을 완화시키기 위해 설치한 것은?

① 상부 롤러	② 리코일 스프링

③ 하부 롤러	④ 프론트 롤러

20. 기중기의 주행 중 점검사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 훅의 걸림 상태	② 주행시 붐의 최고 높이

③ 종감속기어 오일량	④ 붐과 캐리어의 간격

21. 로더의 동력조향장치 구성을 열거한 것이다. 적당치 않은 것은?

① 유압펌프	② 복동 유압 실린더

③ 제어밸브	④ 하이포이드 피니언

22. 굴삭기로 작업할 때 주의사항으로 틀린 것은?

① 땅을 깊이 팔 때는 붐의 호스나 버킷실린더의 호스가 지면에 닿지 않도록 한다.

② 암석, 토사 등을 평탄하게 고를 때는 선회관성을 이용하면 능률적이다.

③ 암 레버의 조작시 잠깐 멈췄다 움직이는 것은 펌프의 토출량이 부족하기 때문이다.

④ 작업시는 실린더의 행정 끝에서 약간 여유를 남기도록 운전한다.

23. 지게차에서 틸트 장치의 역할은?

① 피니언기어 조정	② 차체수평 조정

③ 포크 상하 조정	④ 마스트 경사 조정

24. 기관의 플라이휠과 항상 같이 회전하는 부품은

① 압력판	② 릴리스 베어링

③ 클러치축	④ 디스크

25. 동력전달 장치에서 토크 컨버터에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 조작이 용이하고 엔진에 무리가 없다.

② 기계적인 충격을 흡수하여 엔진의 수명을 연장한다.

③ 부하에 따라 자동적으로 변속한다.

④ 일정 이상의 과부하가 걸리면 엔진이 정지한다.

26. 동력조향장치의 장점과 거리가 먼 것은?

① 작은 조작력으로 조향 조작이 가능하다.

② 조향 핸들의 시미 현상을 줄일 수 있다.

③ 설계, 제작 시 조향 기어비를 조작력에 관계없이 선정 할 수 있다.

④ 조향 핸들 유격조정이 자동으로 되어 볼 죠인트 수명이 반영구적이다.

27. 노면표시 중 중앙선이 황색 실선과 점선의 복선으로 설치된 때의 설명 중 맞는 것은?

① 어느 쪽에서나 중앙선을 넘어서 앞지르기를 할 수 있다.

② 실선 쪽에서만 중앙선을 넘어서 앞지르기를 할 수 있다.

③ 어느 쪽에서나 중앙선을 넘어 앞지르기를 할 수 없다.

④ 점선 쪽에서만 중앙선을 넘어 앞지르기를 할 수 있다.

28. 건널목 안에서 차가 고장이 나서 운행할 수 없게 되었다. 운전자의 조치 사항으로 가장 적절하지 못한 것은?

① 철도 공무 중인 직원이나 경찰 공무원에게 즉시 알려 차를 이동하기 위한 필요한 조치를 한다.

② 차를 즉시 건널목 밖으로 이동시킨다.

③ 승객을 하차시켜 즉시 대피 시킨다.

④ 현장을 그대로 보존하고 경찰관서로 가서 고장 신고를 한다.

29. 편도 4차로의 경우 교차로 30미터 전방에서 우회전을 하려면 몇 차로의 진입통행 해야 하는가?

① 2차로와 3차로로 통행한다.

② 1차로와 2차로로 통행한다.

③ 1차로로 통행한다.

④ 4차로로 통행한다.

30. 타이어식 건설기계의 좌석안전띠에 대한 내용 중 틀린 것은?

① 30km/h이상의 속도를 낼 수 있는 타이어식 건설기계에는 좌석안전띠를 설치해야 한다.

② 안전띠는 사용자가 쉽게 잠그고 풀 수 있는 구조이어야 한다.

③ 안전띠는 ?산업표준화법? 제 15조에 따라 인증을 받은 제품이어야 한다.

④ 지게차에는 좌석 안전띠를 설치할 필요가 없다.

31. 건설기계 등록지를 변경한 때는 등록번호를 시도지사에게 며칠 이내에 반납하여야 하는가?

① 10	② 5

③ 20	④ 30

32. 도로교통법상 철길 건널목을 통과할 때 방법으로 가장 적합한 것은?

① 신호등이 없는 철길 건널목을 통과할 때에는 서행으로 통과하여야 한다.

② 신호등이 있는 철길 건널목을 통과할 때에는 건널목 앞에서 일시 정지하여 안전한지의 여부를 확인한 후에 통과하여야 한다.

③ 신호기가 없는 철길 건널목을 통과할 때에는 건널목 앞에서 일시 정지하여 안전한지의 여부를 확인한 후에 통과하여야 한다.

④ 신호기와 관련 없이 철길 건널목을 통과할 때에는 건널목 앞에서 일시 정지하여 안전한지의 여부를 확인한 후에 통과하여야 한다.

33. 자동차 제1종 대형면허로 조종할 수 있는 건설기계는?

① 굴삭기	② 불도저

③ 지게차	④ 덤프트럭

34. 시.도지사의 정비명령을 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙은?

① 30만 원 이하의 벌금

② 100만 원 이하의 벌금 또는 1년 이하의 징역

③ 50만 원 이하의 벌금

④ 100만 원 이하의 벌금

35. 자동차의 승차정원에 대한 내용으로 맞는 것은?

① 등록증에 기재된 인원

② 화물자동차 4명

③ 승용자동차 4명

④ 운전자를 제외한 나머지 인원

36. 덤프트럭을 신규 등록한 후 최초 정기검사를 받아야 하는 시기는?

① 1년	② 1년 6월

③ 2년	④ 2년 6월

37. 작동유의 열화 및 수명을 판정하는 방법으로 적합하지 않는 것은?

① 점도 상태로 확인

② 오일을 가열 후 냉각되는 시간 확인

③ 냄새로 확인

④ 색깔이나 침전물의 유무 확인

38. 유압유의 첨가제가 아닌 것은?

① 마모방지제	② 유동점 강하제

③ 산화 방지제	④ 점도지수 방지제

39. 압력제어 밸브는 어느 위치에서 작동하는가?

① 탱크와 펌프

② 펌프와 방향전환 밸브

③ 방향전환 밸브와 실린더

④ 실린더 내부

40. 유압회로의 설명으로 맞는 것은?

① 유압 회로에서 릴리프 밸브는 압력제어 밸브이다.

② 유압회로의 동력 발생부에는 공기와 믹스하는 장치가 설치되어 있다.

③ 유압회로에서 릴리프 밸브는 닫혀 있으며, 규정압력 이하의 오일 압력이 오일 탱크로 회송된다.

④ 회로 내 압력이 규정 이상일 때는 공기를 혼입하여 압력을 조절한다.

41. 다음 유압기호가 나타내는 것은?

① 릴리프 밸브(relief valve)

② 감압 밸브(reducing valve)

③ 순차 밸브(sequence valve)

④ 무부하 밸브(unload valve)

42. 유압펌프가 오일을 토출하지 않을 경우, 점검 항목으로 틀린 것은?

① 오일 탱크에 오일이 규정량으로 들어 있는지 점검한다.

② 흡입 스트레이너가 막혀있지 않은지 점검한다.

③ 흡입 관로에서 공기가 혼입되는지 점검한다.

④ 토출 측 회로에 압력이 너무 낮은지 점검한다.

43. 유압실린더의 숨돌리기 현상이 생겼을 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

① 작동 지연 현상이 생긴다.

② 서지압이 발생한다.

③ 오일의 공급이 과대해 진다.

④ 피스톤 작동이 불안정하게 된다.

44. 지게차의 리프트 실린더(lift cylinder) 작동회로에 사용되는 플로우 레귤레이터(슬로우 리턴)밸브의 주된 사용이유는?

① 포크를 천천히 하강하도록 작용한다.

② 포크를 상승시 압력을 높이는 작용을 한다.

③ 짐을 하강할 때 신속하게 내려오도록 작용한다.

④ 리프트 실린더에서 포크 상승 중 중간 정지 시 내부 누유를 방지한다.

45. 유압유에 포함된 불순물을 제거하기 위해 유압펌프 흡입관에 설치하는 것은?

① 부스터	② 스트레이너

③ 공기 청정기	④ 어큐뮬레이터

46. 제한된 회전각도 이내에서 유체가 회전요동 운동력으로 변환시키는 요동 모터의 피스톤형에 속하지 않는 것은?

① 링크형	② 기어형

③ 래크와 피니언형	④ 체인형

47. 무거운 물건을 들어 올릴 때 주의사항 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

① 힘센 사람과 약한 사람과의 균형을 잡는다.

② 장갑에 기름을 묻히고 든다.

③ 가능한 이동식 크레인을 이용한다.

④ 약간씩 이동하는 것은 지렛대를 이용할 수도 있다.

48. 수공구 보관 및 사용방법으로 틀린 것은?

① 해머작업 시 몸의 자세를 안정되게 한다.

② 담금질 한 것은 함부로 두들겨서는 안 된다.

③ 공구는 적당한 습기가 있는 곳에 보관한다.

④ 파손, 마모된 것은 사용하지 않는다.

49. 소켓렌치 사용에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 임팩트용으로만 사용되므로 수작업 시는 사용하지 않도록 한다.

② 큰 힘으로 조일 때 사용한다.

③ 오픈렌치와 규격이 동일하다.

④ 사용 중 잘 미끄러지지 않는다.

50. 운반 및 하역작업 시 착용복장 및 보호구로 적합하지 않는 것은?

① 상의 작업복의 소매는 손목에 밀착되는 작업복을 착용한다.

② 하의 작업복은 바지 끝 부분을 안전화 속에 넣거나 밀착되게 한다.

③ 방독면, 방화 장갑을 항상 착용하여야 한다.

④ 유해, 위험물을 취급 시 방호 할 수 있는 보호구를 착용한다.

51. 사고의 결과로 인하여 인간이 입는 인명 피해와 재산상의 손실을 무엇이라고 하는가?

① 재해	② 안전

③ 사고	④ 부상

52. 산소 또는 아세틸렌 용기 취급시의 주의사항으로 맞지 않는 것은?

① 아세틸렌 병은 세워서 사용한다.

② 산소병(봄베)은 40도 이하 온도에서 보관한다.

③ 산소병(봄베)을 운반할 때에는 충격을 주어서는 안 된다.

④ 산소병(봄베)의 밸브, 조정기, 도관 등은 반드시 기름 묻은 천으로 닦는다.

53. 안전, 보건표지의 종류와 형태에서 그림의 안전 표지판이 나타내는 것은?

① 병원 표지	② 비상구 표지

③ 녹십자 표지	④ 안전지대 표지

54. 안전관리상 감전의 위험이 있는 곳의 전기를 차단하여 수리점검을 할 때의 조치와 관계가 없는 것은?

① 스위치에 통전 장치를 한다.

② 기타 위험에 대한 방지장치를 한다.

③ 스위치에 안전장치를 한다.

④ 통전 금지기간에 관한 사항이 있을시 필요한 곳에 게시한다.

55. 다음은 화재 분류에 대한 설명이다. 기호와 설명이 잘 연결 된 것은?

① B급 화재-전기화재	② C급 화재-유류화재

③ D급 화재-금속화재	④ E급 화재-일반화재

56. 장비점검 및 정비작업에 대한 안전수칙과 가장 거리가 먼 것은?

① 알맞은 공구를 사용해야 한다.

② 기관을 시동할 때 소화기를 비치하여야 한다.

③ 차체 용접 시 배터리가 접지된 상태에서 한다.

④ 평탄한 위치에서 한다.

57. 굴삭기 등 건설기계 운전자가 전선로 주변에서 작업을 할 때 주의할 사항으로 틀린 것은?

① 작업을 할 때 붐이 전선에 근접되지 않도록 주의한다.

② 지퍼(버켓)를 고압선으로부터 안전 이격거리 이상 떨어져서 작업한다.

③ 작업감시자를 배치한 후 전력선 인근에서는 작업감시자의 지시에 따른다.

④ 바람의 흔들리는 정도를 고려하여 전선 이격거리를 감소시켜 작업해야 한다.

58. 도시가스가 공급되는 지역에서 굴착공사를 하기 전에 도로부분의 지하에 가스배관의 매설 여부는 누구에게 조회하여야 하는가?

① 시장	② 도지사

③ 경찰서장	④ 해당 도시가스 사업자

59. 다음은 가스배관의 손상방지 굴착공사 작업방법 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

60. 도로상의 한전 맨홀에 근접하여 굴착작업 시 가장 올바른 것은?

① 맨홀 뚜껑을 경계로 하여 뚜껑이 손상되지 않도록 하고 나머지는 임의로 작업한다.

② 교통에 지장이 되므로 주인 및 관련기관이 모르게 야간에 신속히 작업하고 되메운다.

③ 한전직원의 입회하에 안전하게 작업한다.

④ 접지선이 노출되면 제거한 후 계속 작업한다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	①	④	②	②	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	④	④	③	①	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	④	④	④	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	④	①	①	②	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	①	②	②	②	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	①	③	③	④	④	②	③