1과목 : 과목 구분 없음

굴착기운전기능사           ◐ 2011년 07월 31일 필기 기출문제 ◑           전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 입력식 라디에이터 캡에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 냉각장치 내부압력이 규정보다 낮을 때 공기밸브는 열린다.

② 냉각장치 내부압력이 규정보다 높을 때 진공밸브는 열린다.

③ 냉각장치 내부압력이 부압이 되면 진공밸브는 열린다.

④ 냉각장치 내부압력이 부압이 되면 공기밸브는 열린다.

2. 기관에서 피스톤의 행정이란?

① 피스톤의 길이

② 실린더 벽의 상하 길이

③ 상사점과 하사점과의 총 면적

④ 상사점과 하사점과의 거리

3. 건설기계운전 작업 후 탱크에 연료를 가득 채워주는 이유와 가장 관련이 적은 것은?

① 다음의 작업을 준비하기 위해서

② 연료의 기포방지를 위해서

③ 연료탱크에 수분이 생기는 것을 방지하기 위해서

④ 연료의 압력을 높이기 위해서

4. 기관 과열의 원인이 아닌 것은?

① 라디에이터 막힘   ② 냉각장치 내부에 물때가 끼었을 때

③ 냉각수의 부족     ④ 오일의 압력 과다

5. 기관에서 출력저하의 원인이 아닌 것은?

① 분사시기 늦음	② 배기계통 막힘

③ 흡기계통 막힘	④ 압력계 작동 이상

6. 엔진오일이 많이 소비되는 원인이 아닌 것은?

① 피스톤링의 마모가 심할 때

② 실린더의 마모가 심할 때

③ 기관의 압축 압력이 높을 때

④ 밸브가이드의 마모가 심할 때

7. 기관의 오일 압력이 낮은 경우와 관계없는 것은?

① 아래 크랭크 케이스에 오일이 적다.

② 크랭크축 오일 틈새가 크다.

③ 오일펌프가 불량하다.

④ 오일 릴리프밸브가 막혔다.

8. 디젤기관 연료장치의 분사펌프에서 프라이밍 펌프는 어느 때 사용하는가?

① 출력을 증가시키고자 할 때

② 연료계통에 공기를 배출 할 때

③ 연료의 양을 가감할 때

④ 연료의 분사압력을 측정할 때

9. 기관의 맥동적인 회전 관성력을 원활한 회전으로 바꾸어 주는 역할을 하는 것은

① 크랭크축	② 피스톤

③ 플라이휠	④ 커넥팅로드

10. 피스톤과 실린더 사이의 간극이 너무 클 때 일어나는 현상은?

① 엔진의 출력 증대	② 압축압력 증가

③ 실린더 소결	④ 엔진 오일의 소비증가

11. 건설기계 기관에서 사용되는 여과장치가 아닌 것은?

① 공기청정기	② 오일필터

③ 오일 스트레이너	④ 인젝션 타이머

12. 디젤엔진이 잘 시동 되지 않거나 시동이 되더라도 출력이 약한 원인으로 맞는 것은?

① 연료탱크 상부에 공기가 들어 있을 때

② 플라이휠이 마모되었을 때

③ 연료분사펌프의 기능이 불량할 때

④ 냉각수 온도가 100℃ 정도 되었을 때

13. 교류(AC)발전기에서 전류가 발생되는 곳은 어느 부분인가?

① 정류자	② 로터

③ 전기자	④ 스테이터

14. 실드빔식 전조등에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

① 대기조건에 따라 반사경이 흐려지지 않는다.

② 내부에 불활성 가스가 들어있다.

③ 사용에 따른 광도의 변화가 적다.

④ 필라멘트를 갈아 끼울 수 있다.

15. 퓨즈의 용량 표기가 맞는 것은?

① M	② A

③ E	④ V

16. 기동 전동기의 피니언이 링기어에 물리는 방식이 아닌 것은?

① 스팔라인식	② 벤딕스식

③ 전기자 섭동식	④ 피니언 섭동식

17. 축전지를 교환 및 장착할 때 연결 순서로 맞는 것은?

① (+)나 (-)선 중 편리한 것부터 연결하면 된다.

② 축전기의 (-)선을 먼저 부착하고, (+)선을 나중에 부착한다.

③ 축전지의 (+), (-)선을 동시에 부착한다.

④ 축전기의 (+)선을 먼저 부착하고, (-)선을 나중에 부착한다.

18. 납산용 일반축전지가 방전되었을 때 보충전시 주의하여야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 충전시 전해액 온도를 45℃ 이하로 유지할 것

② 충전시 가스발생이 되므로 화기에 주의할 것

③ 충전시 벤트플러그를 모두 열 것

④ 충전시 배터리 용량보다 높은 전압으로 충전 할 것

19. 로더의 작업 방법으로 맞는 것은?

① 굴삭 작업시는 버킷을 올려 세우고 작업을 하며 적재시는 전경각 35도를 유지해야 한다.

② 굴삭 작업 시는 버킷을 수평 또는 약 5도정도 앞으로 기울이는 것이 좋다.

③ 작업시는 변속기의 단수를 높이면 작업 효율이 좋아진다.

④ 단단한 땅을 굴삭시에는 그라인더로 버킷을 날카롭게 만든 후 작업을 하며 굴삭시에는 후 경각 45도를 유지해야 한다.

20. 트랙장치에서 유동륜의 작용은?

① 트랙의 회전을 원활히 한다.

② 동력을 트랙으로 전달한다.

③ 트랙의 장력을 조정하면서 트랙의 진행방향을 유도한다.

④ 차체의 파손을 방지하고 원활한 운전을 하게 한다.

21. 지게차의 마스트를 기울일 때 갑자기 시동이 정지되면 무슨 밸브가작동하여 그 상태를 유지하는가?

① 틸트록 밸브	② 스로틀 밸브

③ 리프트 밸브	④ 틸트 밸브

22. 기중기 작업에서 안전사항으로 적합한 것은?

① 측면으로 하며 비스듬히 끌어 올린다.

② 저속으로 천천히 감아올리고 와이어로프가 인장력을 받기 시작할 때는 빨리 당긴다.

③ 지면과 약 30cm 떨어진 지점에서 정지한 후 안전을 확인하고 상승한다.

④ 가벼운 화물을 들어 올릴 때는 붐 각을 안전각도 이하로 작업한다.

23. 브레이크 오일이 비등하여 송유 압력의 전달 작용이 불가능하게 되는 현상은?

① 페이드 현상	② 베이퍼 록 현상

③ 사이클링 현상	④ 브레이크 록 현상

24. 굴삭기를 트레일러에 상차하는 방법에 대한 것으로 가장 적합하지 않는 것은?

① 가급적 경사대를 사용한다.

② 트레일러로 운반 시 작업 장치를 반드시 앞쪽으로 한다.

③ 경사대는 10~15° 정도 경사시키는 것이 좋다.

④ 붐을 이용하여 버킷으로 차체를 들어 올려 탑재하는 방법도 이용되지만 전복의 위험이 있어 특히 주의를 요하는 방법이다.

25. 종감속비에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

① 종감속비는 링기어 잇수를 구동피니언 잇수로 나눈 값이다.

② 종감속비가 크면 가속 성능이 향상된다.

③ 종감속비가 적으면 등판능력이 향상된다.

④ 종감속비는 나누어서 떨어지지 않는 값으로 한다.

26. 기계식 변속기가 장착된 건설기계장비에서 클러치 사용 방법으로 가장 올바른 것은?

① 클러치 페달에 항상 발을 올려놓는다.

② 저속 운전시에만 발을 올려놓는다.

③ 클러치 페달은 변속시에만 밟는다.

④ 클러치 페달은 커브길에서만 밟는다.

27. 교통안전시설이 표시하고 있는 신호와 경찰공무원의 수신호가 다른 경우 통행방법으로 옳은 것은?

① 경찰공무원의 수신호에 따른다.

② 신호가 신호를 우선적으로 따른다.

③ 자기가 판단하여 위험이 없다고 생각되면 아무 신호에 따라도 좋다.

④ 수신호는 보조신호이므로 따르지 않아도 좋다.

28. 검사연기신청을 하였으나 불허통지를 받은 자는 언제까지 검사를 신청하여야 하는가?

① 불허통지를 받은 날부터 5일 이내

② 불허통지를 받은 날부터 10일 이내

③ 검사신청기간 만료일부터 5일 이내

④ 검사신청기간 만료일부터 10일 이내

29. 교차로에서 직진하고자 신호대기 중에 있는 차가 진행신호를 받고 안전하게 통행하는 방법은?

① 진행 권리가 부여되었으므로 좌우의 진행차량에는 구애 받지 않는다.

② 직진이 최우선이므로 진행 신호에 무조건 따른다.

③ 신호와 동시에 출발하면 된다.

④ 좌우를 살피며 계속 보행 중인 보행자와 진행하는 교통의 흐름에 유의하여 진행한다.

30. 등록번호표제작자는 등록번호표 제작 등의 신청을 받은 날로 부터 며칠 이내에 제작하여야 하는가?

① 3일	② 5일

③ 7일	④ 10일

31. 건설기계조종면허를 받지 아니하고 건설기계를 조종한 자에 대한 벌칙은?(관련 규정 개정전 문제로 기존 정답은 2번 이었습니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

① 2년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

② 1년 이하의 징역 또는 3백만 원 이하의 벌금

③ 2백만 원 이하의 벌금

④ 1백만 원 이하의 벌금

32. 승차인원ㆍ적재중량에 관하여 안전기준을 넘어서 운행하고자 하는 경우 누구에게 허가를 받아야 하는가?

① 출발지를 관할하는 경찰서장    ② 시ㆍ도지사

③ 절대 운행 불가                ④ 국토해양부장관

33. 정차라 함은 주차 외의 정지 상태로서 몇 분을 초과하지 아니하고 차를 정지 시키는 것을 말하는가?

① 3분	② 5분

③ 7분	④ 10분

34. 다음 중 건설기계 특별표지판을 부착하지 않아도 되는 건설기계는?

① 길이가 17미터인 굴삭기

② 너비가 4미터인 기중기

③ 총중량이 15톤인 지게차

④ 최소 회전반경이 14미터인 모터그레이더

35. 다음 중 최고속도 15km/h 미만의 타이어식 건설기계가 필히 갖추어야 할 조명장치는?

① 후미등	② 방향지시등

③ 후부반사기	④ 번호등

36. 보도와 차도가 구분된 도로에서 중앙선이 설치되어 있는 경우 차마의 통행방법으로 옳은 것은?

① 중앙선 좌측	② 중앙선 우측

③ 좌?우측 모두	④ 보도의 좌측

37. 유압회로 내에서 서지압(surge pressure) 이란?

① 과도하게 발생하는 이상 압력의 최대값

② 정상적으로 발생하는 압력의 최대값

③ 정상적으로 발생하는 압력의 최소값

④ 과도하게 발생하는 이상 압력의 최소값

38. 필터의 여과 입도수(mesh)가 너무 높을 때 발생할 수 있는 현상으로 가장 적절한 것은?

① 블로바이 현상	② 맥동 현상

③ 베이퍼록 현상	④ 캐비테이션 현상

39. 유압유의 압력이 상승하지 않을 때의 원인을 점검하는 것으로 가장 거리가 먼 것은?

① 펌프의 오일 토출 점검

② 유압회로를 점검

③ 릴리프 밸브를 점검

④ 펌프 설치 고정 볼트 강도 점검

40. 유압장치에서 두 개의 펌프를 사용하는데 있어 펌프의 전체 송출량을 필요로 하지 않을 경우, 동력의 절감과 유온 상승을 방지하는 것은?

① 압력 스위치(pressure switch)

② 카운트 밸런스 밸브(count balance valve)

③ 감압 밸브(pressure reducing valve)

④ 무부하 밸브(unloading valve)

41. 압력의 단위가 아닌 것은?

① Pa	② bar

③ GPM	④ kgf/cm2

42. 유압장치에서 방향제어밸브 설명으로 적합하지 않은 것은?

① 유체의 흐름 방향을 변환한다.

② 유체의 흐름 방향을 한쪽으로만 허용한다.

③ 액추에이터의 속도를 제어한다.

④ 유압실린더나 유압모터의 작동 방향을 바꾸는데 사용된다.

43. 유압 실린더의 구성부품이 아닌 것은?

① 피스톤로드	② 피스톤

③ 실린더	④ 커넥팅로드

44. 건설기계에서 사용하는 작동유의 정상 작동 온도 범위로 가장 적합한 것은?

① 10℃~30℃	② 40℃~60℃

③ 90℃~110℃	④ 120℃~150℃

45. 유압장치에서 작동 유압 에너지에 의해 연속적으로 회전운동을 함으로서 기계적인 일을 하는 것은?

① 유압모터	② 유압실린더

③ 유압제어밸브	④ 유압탱크

46. 그림과 같은 실린더의 명칭은?

① 단동 실린더	② 단동 다단 실린더

③ 복동 실린더	④ 복동 다단 실린더

47. 자연적 재해가 아닌 것은?

① 지진	② 태풍

③ 홍수	④ 방화

48. 금속 표면에 거칠거나 각진 부분에 다칠 우려가 있어 매끄럽게 다듬질하고자 한다. 적합한 수공구는?

① 끌	② 줄

③ 대패	④ 쇠톱

49. 안전?보건표지의 종류별 용도?사용장소?형태 및 색채에서 바탕은 흰색, 기본모형은 빨간색, 관련부호 및 그림은 검정색으로 된 표지는?

① 보조표지	② 지시표지

③ 주의표지	④ 금지표지

50. 다음 중 물건을 여러 사람이 공동으로 운반할 때의 안전사항과 거리가 먼 것은?

① 명령과 지시는 한사람이 한다.

② 최소한 한손으로는 물건을 받친다.

③ 앞쪽에 있는 사람이 부하를 적게 담당한다.

④ 긴 화물은 같은 쪽의 어깨에 올려서 운반한다.

51. 안전보호구 선택 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 보호구 검정에 합격하고 보호성능이 보장될 것

② 반드시 강철로 제작되어 안전 보장형일 것

③ 작업 행동에 방해되지 않을 것

④ 착용이 용이하고 크기 등 사용자에게 편리할 것

52. 절연용 보호구의 종류가 아닌 것은?

① 절연모	② 절연시트

③ 절연화	④ 절연장갑

53. 다음은 화재 예방과 대책 중 국한 대책에 해당하지 않는 것은?

① 가연물을 쌓아놓는다.

② 공한지의 확보

③ 방화벽 등의 정비

④ 건물설비에 불연성 소재를 쓴다.

54. 산업재해의 분류에서 사람이 평면상으로 넘어졌을 때(미끄러짐 포함)를 말하는 것은?

① 낙하	② 충돌

③ 전도	④ 추락

55. 해머(hammer) 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 해머 작업 시는 장갑을 사용해서는 안 된다.

② 난타하기 전에 주의를 확인한다.

③ 해머의 정확성을 유지하기 위해 기름을 바른다.

④ 1~2회 정도는 가볍게 치고 나서 본격적으로 작업한다.

56. 작업장에 대한 안전관리상 설명으로 틀린 것은?

① 항상 청결하게 유지한다.

② 작업대 사이, 또는 기계 사이의 통로는 안전을 위한 일정한 너비가 필요하다.

③ 공장바닥은 폐유를 뿌려, 먼지 등이 일어나지 않도록 한다.

④ 전원 콘센트 및 스위치 등에 물을 뿌리지 않는다.

57. 도시가스 배관의 안전초지 및 손상방지를 위해 다음과 같이 안전초지를 하여야하는데 굴착공사자는 굴착공사 예정지역의 위치에 어떤 조치를 하여야 하는가?

① 황색 페인트로 표시	② 적색 페인트로 표시

③ 흰색 페인트로 표시	④ 청색 페인트로 표시

58. 도로에서 굴착작업 중 케이블 표지시트가 발견되었을 때 조치방법으로 가장 적합한 것은?

① 해당설비 관리자에게 연락 후 그 지시를 따른다.

② 케이블 표지시트를 걷어내고 계속 작업한다.

③ 시설관리자에게 연락하지 않고 조심해서 작업한다.

④ 케이블 표지시트는 전력케이블과는 무관하다.

59. 도로 굴착자는 되메움 공사 완료 후 도시가스 배관 손상방지를 위하여 최소한 몇 개월 이상 침하 유무를 확인하여야 하는가?

① 1개월	② 2개월

③ 3개월	④ 4개월

60. 그림과 같이 시가지에 있는 배전선로 A 에는 보통 몇 V의 전압이 인가되고 있는가?

① 110V	② 220V

③ 440V	④ 22900V

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	④	③	④	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	④	②	①	④	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	②	③	③	①	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	③	③	②	①	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	②	①	③	④	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	③	③	③	③	①	③	④