1과목 : 과목 구분 없음

지게차운전기능사           ◐ 2010년 03월 28일 필기 기출문제 ◑           전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 작업 중 엔진온도가 급상승 하였을 때 먼저 점검 하여야 할 것은?

① 윤활유 점도지수 점검	② 고부하 작업

③ 장기간 작업	④ 냉각수의 양 점검

2. 기관이 과열되는 원인이 아닌 것은?

① 물재킷 내의 물 때 형성	② 펜밸트의 장력 과다

③ 냉각수 부족	④ 무리한 부하 운전

3. 디젤기관에서 연료가 정상적으로 공급되지 않아 시동이 꺼지는 현상이 발생 되었다. 그 원인으로 적합하지 않는 것은 ?

① 연료파이프 손상	② 프라이밍 펌프 고장

③ 연료 필터 막힘	④ 연료탱크 내 오물 과다

4. 디젤기관에서 압축압력이 저하되는 가장 큰 원인은?

① 냉각수 부족	② 엔진오일 과다

③ 기어오일의 열화	④ 피스톤 링의 마모

5. 압력식 라디에이터 캡에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 냉각장치 내부압력이 규정보다 낮을 때 공기밸브는 열린다.

② 냉각장치 내부압력이 규정보다 높을 때 진공밸브는 열린다.

③ 냉각장치 내부압력이 부압이 되면 진공밸브는 열린다.

④ 냉각장치 내부압력이 부압이 되면 공기밸브는 열린다.

6. 디젤기관 연료장치의 분사펌프에서 프라이밍 펌프는 어느 때 사용 되는가?

① 출력을 증가시키고자 할 때

② 연료계통에 공기를 배출 할 때

③ 연료의 양을 가감할 때

④ 연료의 분사압력을 측정 할 때

7. 열에너지를 기계적 에너지로 변환 시켜 주는 장치는?

① 펌프	② 모터

③ 엔진	④ 밸브

8. 디젤기관에서 발생하는 진동 원인이 아닌 것은?

① 프로펠러 샤프트의 불균형	② 분사시기의 불균형

③ 분사량의 불균형	④ 분사압력의 불균형

9. 디젤기관 가동 중에 발전기가 고장이 났을 때 발생할 수 있는 현상으로 틀린 것은?

① 충전 경고등에 불이 들어온다.

② 배터리가 방전되어 시동이 꺼지게 된다.

③ 헤드램프를 켜면 불빛이 어두워진다.

④ 전류계의 지침이 -쪽을 가리킨다.

10. 엔진오일량 점검에서 오일게이지에 상한선(full)과 하한선(low) 표시가 되어있을 때 가장 적합한 것은?

① 로우표시에 있어야 한다.

② 로우와 풀 표시 사이에서 로우에 가까이 있으면 좋다.

③ 로우 풀 표시 사이에서 풀 표시에 가까이 있으면 좋다.

④ 풀 표시 이상이 되어야 한다.

11. 흡/배기 밸브의 구비조건이 아닌 것은?

① 열전도율이 좋을 것

② 열에 대한 팽창율이 적을 것

③ 열에 대한 저항력이 작을 것

④ 가스에 견디고 고온에 잘 견딜 것

12. 엔진 오일이 많이 소비되는 원인이 아닌 것은?

① 피스톤링의 마모가 심할 때

② 실린더의 마모가 심할 때

③ 기관의 압축 압력이 높을 때

④ 밸브가이드의 마모가 심할 때

13. 축전지 케이스와 커버 세척에 가장 알맞은 것은?

① 솔벤트와 물	② 소금과 물

③ 가솔린과 물	④ 소다와 물

14. 운전 중 갑자기 계기판에 충전 경고등이 점등 되었다 그 현상으로 맞는 것은?

① 정상적으로 충전이 되고 있음을 나타낸다.

② 충전이 되지 않고 있음을 나타낸다.

③ 충전계통에 이상이 없음을 나타낸다.

④ 주기적으로 점등되었다가 소등되는 것이다.

15. 전류의 자기작용을 응용한 것은?

① 전구	② 축전지

③ 예열 플러그	④ 발전기

16. ac발전기에서 다이오드의 역할로 가장 적합한 것은?

① 교류를 정류하고 역류를 방지한다.

② 전압을 조정한다.

③ 여자 전류를 조정하고 역류를 방지한다.

④ 전류를 조정한다.

17. 축전지가 충전되지 않는 원인으로 가장 옳은 것은?

① 레귤레이터가 고장일 때

② 발전기의용량이 클 때

③ 펜벨트 장력이 셀 때

④ 전해액의 온도가 낮을 때

18. 건설기계에서 시동전동기가 회전이 안 될 경우 점검 사항이 아닌 것은?

① 축전지의 방전여부

② 배터리 단자의 접촉 여부

③ 펜밸트의 이완 여부

④ 배선의 단선 여부

19. 수동식 변속기 건설기계를 운행 중 급가속 시켰더니 기관의 회전은 상승 하는데 차속이 증속되지 않았다. 그 원인에 해당 하는 것은?

① 클러치 파일럿 베어링의 파손

② 릴리스 포크의 마모

③ 클러치 페달의 유격 과대

④ 클러치 디스크 과대 마모

20. 지게차를 운전하여 화물운반시 주의사항으로 적합하지 않은 것은?

① 노면이 좋지 않을 때는 저속으로 운행한다.

② 경사지를 운전시 화물을 위쪽으로 한다.

③ 화물운반 거리는 5m 이내로 한다.

④ 노면에서 약 20~30cm상승 후 이동한다.

21. 무한궤도식 리코일 스프링을 이중스프링으로 사용하는 이유로 가장 적합한 것은?

① 강한 탄성을 얻기 위해

② 서징 현상을 줄이기 위해

③ 스프링이 잘 빠지지 않게 하기 위해

④ 강력한 힘을 측정하기 위해

22. 파워스티어링에서 핸들이 매우 무거워 조작하기 힘든 상태일 때의 원인으로 맞는 것은?

① 바퀴가 습지에 있다.

② 조향 펌프에 오일이 부족하다.

③ 볼 조인트의 교환시기가 되었다.

④ 핸들 유격이 크다.

23. 크롤러 타입 유압식 굴삭기의 주행 동력으로 이용되는 것은?

① 전기모터	② 유압모터

③ 변속기 동력	④ 차동장치

24. 로더를 활용하여 작업할 수 있는 것과 가장 거리가 먼 것은?

① 송토작업	② 지면 고르기 작업

③ 벌개작업	④ 트럭에 모래 상차 작업

25. 기중기에 사용되는 로프의 안전계수를 구하는 식은?

① 로프의 파단하중/로프의 최저사용하중

② 로프의 파단하중/로프의 최대사용 하중

③ 로프의 최대하중/로프의 파단하중

④ 로프의 최저사용하중/로프의 파단하중

26. 자동변속기의 과열 원인이 아닌 것은?

① 메인 압력이 높다.	② 과부하 운전을 계속 하였다.

③ 오일 수준이 높다.	④ 변속기 오일 쿨러가 막혔다.

27. 교통안전표지의 종류는?

① 교통안전표지는 주의, 규제, 지시, 안내, 교통표지로 되어있다.

② 교통안전표지는 주의, 규제, 지시, 보조, 노면표지로 되어있다

③ 교통안전표지는 주의, 규제, 지시, 안내, 보조표지로 되어있다.

④ 교통안전표지는 주의, 규제, 안내, 보조, 통행표지로 되어있다.

28. 도로교통법상 모든 차의 운전자는 같은 방향으로 가고 있는 앞차의 뒤를 따를 때에는 앞차가 갑자기 정지하게 되는 경우에 그 앞차와의 충동을 피할 수 있는 필요한 거리 확보하도록 되어있는 거리는?

① 급제동 금지거리	② 안전거리

③ 제동거리	④ 진로양보 거리

29. 다음 중 건설기계정비업의 등록 구분이 맞는 것은?

① 종합건설기계정비업, 부분건설기계정비업, 전문건설기계정비업

② 종합건설기계정비업, 단종건설기계정비업, 전문건설기계정비업

③ 부분건설기계정비업, 전문건설기계정비업, 개별건설기계정비업

④ 종합건설기계정비업, 특수건설기계정비업, 전문건설기계정비업

30. 건설기계관리법에서 정의한 건설기계 형식을 가장 잘 나타낸 것은?

① 엔진구조 및 성능을 말한다.

② 형식 및 규격을 말한다.

③ 성능 및 용량을 말한다.

④ 구조/규격 및 성능 등에 관하여 일정하게 정한 것을 말한다.

31. 고의로 경상 1명의 인명피해를 입힌 건설기계 조종사에 대한 면허의 취소, 정지처분 기준으로 맞는 것은?

① 면허 효력정지 45일	② 면허 효력정지 30일

③ 면허 효력정지 90일	④ 면허취소

32. 건설기계의 임시운행 사유에 해당하는 것은 ?

① 작업을 위하여 건설현장에서 건설기계를 검사장소로 운행할 때

② 정기검사를 받기 위하여 건설기계를 검사장소로 운행할 때

③ 등록신청을 위하여 건설기계를 등록지로 운행할 때

④ 등록말소를 위하여 건설기계를 폐기장으로 운행할 때

33. 도로의 중앙선이 황색 실선과 황색 점선인 복선으로 설치된 때의 설명으로 맞는 것은?

① 어느 쪽에서나 중앙선을 넘어서 앞지르기를 할 수 있다,

② 점선 쪽에서만 중앙선을 넘어서 앞지르기를 할 수 있다.

③ 어느 쪽에서나 중앙선을 넘어서 앞지르기를 할 수 없다.

④ 점선 쪽에서만 중앙선을 넘어서 앞지르기를 할 수 없다.

34. 신호등이 없는 교차로에 좌회전 하려는 버스와 교차로에 진입하여 직진하고 있는 건설기계가 잇을 때 어느 차가 우선권이 있는가?

① 건설기계

② 형편에 따라서 우선순위가 정해짐

③ 사람이 많이 탄 차가 우선

④ 좌회전 차가 우선

35. 정기검사유효기간이 3년인 건설기계는?

① 덤프트럭	② 콘크리트믹서트럭

③ 트럭적재식 콘크리트펌프	④ 무한궤도식 굴삭기

36. 보도와 차도의 구분이 없는 도로에서 이동이 있는 곳을 통행할 때에 운전자가 취할 조치 중 옳은 것은?

① 서행 또는 일시 정지하여 안전 확인 후 진행한다.

② 그대로 진행한다.

③ 속도를 줄이고 경음기를 울린다.

④ 반드시 일시 정지한다.

37. 가변 용량형 유압펌프의 기호표시는?

① 	②

③ 	④

38. 밀폐된 용기 내의 액체 일부에 가해진 압력은 어떻게 전달되는가?

① 유체 각 부분에 다르게 전달된다.

② 유체 각 부분에 동시에 같은 크기로 전달된다.

③ 유체의 압력이 돌출부분에서 더 세게 작용된다.

④ 유체의 압력이 홈 부분에서 더 세게 작용 된다.

39. 유압장치에서 피스톤 로드에 있는 먼지 또는 오염 물질 등이 실린더 내로 혼입되는 것을 방지하는 것은?

① 필터	② 더스트 실

③ 밸브	④ 실린더 커버

40. 유압장치에서 작동체의 속도를 바꿔주는 밸브는 ?

① 압력제어 밸브	② 유량제어 밸브

③ 방향제어밸브	④ 첵 밸브

41. 액추에이터를 순서에 맞추어 작동시키기 위해 설치한 밸브는?

① 메이크업 밸브	② 리듀싱 밸브

③ 시퀸스 밸브	④ 언로우드 밸브

42. 유압 작동유의 점도가 너무 높을 때 발생 되는 현상으로 맞는 것은?

① 동력손실 증가	② 내부 누설 증가

③ 펌프효율 증가	④ 마찰 마모 감소

43. 기어펌프에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 가변용량 펌프이다.

② 정용량 펌프이다.

③ 비정용량 펌프이다.

④ 날개깃에 의해 펌핑작용을 한다.

44. 유압 모터의 특징으로 맞는 것은?

① 가변체인구동으로 유향 조정을 한다.

② 오일의 누출이 많다.

③ 밸브오버랩으로 회전력을 얻는다.

④ 무단 변속이 용이하다.

45. 유압장치의 구성 요소가 아닌 것은?

① 유니버셜 조인트	② 오일탱크

③ 펌프	④ 제어밸브

46. 오일탱크 내의 오일을 전부 배출시킬 때 사용하는 것은?

① 리턴 라인	② 배플

③ 어큐뮬레이터	④ 드레인 플러그

47. 아세틸렌가스 용접의 단점 설명으로 옳은 것은 ?

① 이동불가능하다.

② 불꽃의 온도와 열효율이 낮다.

③ 특수 용접에 비해 설비비가 비싸다.

④ 유해광선이 아크 용접보다 많이 발생한다.

48. 안전/보건표지의 종류와 형태에서 그림의 표지로 맞는 것은?

① 녹십자표지	② 유해물경고

③ 응급구호표지	④ 사용금지

49. 무거운 물체를 인양하기 위하여 체인블록 사용시 안전상 가장 적절한 것은?

① 체인이 느슨한 상태에서 급격히 잡아당기면 재해가 발생할 수 있으므로 안전을 확인할 수 있는 시간적 여유를 가지고 작업한다.

② 무조건 굵은 체인을 사용하여야 한다.

③ 내릴 때는 하중 부담을 줄이기 위해 최대한 빠른 속도로 실시한다.

④ 이동시는 무조건 최단거리 코스로 빠른 시간 내에 이동 시켜야 한다.

50. 가스장치의 누출 여부 및 위치를 정확하게 확인하는 방법으로 맞는 것은?

① 분말 소화기 사용	② 소리로 감지

③ 비눗물 사용	④ 냄새로 감지

51. 사고로 인한 재해가 가장 많이 발생할 수 있는 것은?

① 종감속 기어	② 변속기

③ 벨트, 풀리	④ 차동장치

52. 유류 화재시 소화방법으로 가장 부적절한 것은?

① b급 화재 소화기 사용한다.

② 다량의 물을 부어 끈다.

③ 모래를 뿌린다.

④ abc소화기를 사용한다.

53. 현장에서 작업자가 작업 안전상 꼭 알아두어야 할 사항은?

① 장비의 제원	② 종업원의 작업환경

③ 종업원의 기술정도	④ 안전 규칙 및 수칙

54. 안전장치 선정시의 고려사항에 해당되지 않는 것은?

① 위험부분에는 안전 방호 장치가 설치되어 있을 것

② 강도나 기능 면에서 신뢰도가 클 것

③ 작업하기 불편하지 않는 구조일 것

④ 안전장치 기능 제거를 용이하게 할 것

55. 스패너 사용시 올바른 것은?

① 스패너입이 너트의 치수보다 큰 것을 사용한다.

② 스패너를 해머로 대용하여 사용한다.

③ 너트에 스패너를 깊이 물리고 조금씩 앞으로 당기는 식으로 풀고 조인다.

④ 너트에 스패너를 깊이 물리고 조금씩 밀면서 풀고 조인다.

56. 해머작업의 안전 수칙으로 틀린 것은?

① 해머를 사용할 때 자루 부분을 확인할 것

② 장갑을 끼고 해머 작업을 하지 말 것

③ 열처리 된 장비의 부품은 강하므로 힘껏 때릴 것

④ 공동으로 해머 작업시는 호흡을 맞출 것

57. 전선로 부근에서 건설기계로 안전하게 작업을 하기 위하여 사전에 연락하여야 할 곳은?

① 인근 경찰서

② 인근설비관련 소유자 또는 관리자

③ 시,군,구청

④ 인근 법원

58. 인체에 전류가 흐를시 위험 정도의 결정요인 중 가장 거리가 먼 것은?

① 사람의 성별

② 인체에 흐른 전류크기

③ 인체에 전류가 흐른 시간

④ 전류가 인체에 통과한 경로

59. 배관을 시가지의 도로 노면 밑에 매설하는 경우에는 노면으로부터 배관의 외면까지 몇 m이상 매설 깊이나 설치 간격을 유지하여야 하는가?

① 0.6m이상	② 1.0m이상

③ 1.2m이상	④ 1.5m 이상

60. 도로 굴착자가 굴착공사 전에 이행할 사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 도면에 표시된 가스배관과 기타 저장물 매설 유무를 조사하여야 한다.

② 조사된 자료로 시험굴착위치 및 굴착개소 등을 정하여 가스배관 매설위치를 확인하여야 한다.

③ 위치 표시용 페인트와 표지판 및 황색 깃발 등을 준비 하여야 한다.

④ 굴착 용역 회사의 안전관리자와 일정에 따라 시험 굴착 계획을 수립 하여야 한다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	④	③	②	③	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	④	①	①	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	③	②	③	②	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	①	④	①	①	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	④	①	④	②	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	④	③	③	②	①	④	④