1과목 : 과목 구분 없음

지게차운전기능사           ◐ 2011년 04월 17일 필기 기출문제 ◑           전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 압력의 단위가 아닌 것은?

① kgf/cm2	② dyne

③ psi	④ bar

2. 디젤기관에서 압축압력이 저하되는 가장 큰 원인은?

① 냉각수 부족	② 엔진오일 과다

③ 기어오일의 열화	④ 피스톤 링의 마모

3. 엔진 윤활유의 기능이 아닌 것은?

① 윤활작용	② 냉각작용

③ 연소작용	④ 방청작용

4. 디젤기관에서 에어클리너가 막혔을 때 발생하는 현상은?

① 배기색은 희고, 출력은 정상이다.

② 배기색은 희고, 출력은 증가한다.

③ 배기색은 검고, 출력은 저하된다.

④ 배기색은 검고, 출력은 증가한다.

5. 기관에서 밸브의 개폐를 돕는 것은?

① 너클 암	② 스티어링 암

③ 로커 암	④ 방청작용

6. 디젤기관에서 조속기의 기능으로 맞는 것은?

① 연료 분사량 조절	② 연료 분사시기 조정

③ 엔진 부하량 조정	④ 엔진 부하시기 조정

7. 디젤기관에서 연료 라인에 공기가 혼입되었을 때 현상으로 가장 적절한 것은?

① 분사압력이 높아진다.

② 디젤 노크가 일어난다.

③ 연료 분사량이 많아진다.

④ 기관 부조 현상이 발생된다.

8. 건설기계 장비에서 기관을 시동한 후 정상운전 가능 상태를 확인하기 위해 운전자가 가장 먼저 점검해야 할 것은?

① 주행속도계	② 엔진 오일량

③ 냉각수온도계	④ 오일압력계

9. 사용 중인 엔진의 오일을 점검하였더니 오일량이 처음량 보다 증가하였다. 원인에 해당 될 수 있는 것은?

① 냉각수 혼입	② 산화물 혼입

③ 오일필터 막힘	④ 배기가스 유입

10. 실린더 헤드 등 면적이 넓은 부분에서 볼트를 조이는 방법으로 가장 적합한 것은?

① 규정 토크로 한 번에 조인다.

② 중심에서 외측을 향하여 대각선으로 조인다.

③ 외측에서 중심을 향하여 대각선으로 조인다.

④ 조이기 쉬운 곳부터 조인다.

11. 기관 과열의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 팬벨트가 헐거울 때

② 물 펌프 작동이 불량할 때

③ 크랭크축 타이밍기어가 마모되었을 때

④ 방열기 코어가 규정 이상으로 막혔을 때

12. 기관 작동 중 냉각수의 온도가 정상적으로 올라가지 않을 때의 원인으로 맞는 것은?

① 수온 조절기의 열림	② 팬벨트의 헐거움

③ 물 펌프의 불량	④ 냉각수 부족

13. 납산축전지의 일반적인 충전 방법으로 가장 많이 사용되는 것은?

① 정전류 충전	② 정전압 충전

③ 단별전류 충전	④ 급속 충전

14. 기동 전동기의 전기자 코일에 항상 일정한 방향으로 전류가 흐르도록 하기 위해 설치한 것은?

① 다이오드	② 로터

③ 정류자	④ 슬립링

15. 회로의 전압이 12V이고 저항이 6옴일 때 전류는 얼마인가?

① 1A	② 2A

③ 3A	④ 4A

16. 방향지시등의 한쪽 등이 빠르게 점멸하고 있을 때, 운전자가 가장 먼저 점검하여야 할 곳은?

① 전구(램프)	② 플래셔 유닛

③ 콤비네이션 스위치	④ 배터리

17. 건설기계에 사용하는 교류발전기의 구조에 해당하지 않는 것은?

① 스테이터 코일	② 로터

③ 마그네틱 스위치	④ 다이오드

18. MF(Maintenance Free) 축전지에 대한 설명으로 적합하지 않는 것은?

① 격자의 재질은 납과 칼슘합금이다.

② 무보수용 배터리이다.

③ 밀봉 촉매 마개를 사용한다.

④ 증류수는 매 15일마다 보충한다.

19. 무한궤도식 굴삭기의 하부 주행체를 구성하는 요소가 아닌 것은?

① 선회고정 장치	② 주행 모터

③ 스프로킷	④ 트랙

20. 유압식 모터그레이더의 블레이드 횡행 장치의 부품이 아닌 것은?

① 상부레일	② 볼조인트

③ 회전실린더	④ 피스톤로드

21. 타이어에서 고무로 피복된 코드를 여러 겹으로 겹친 층에 해당 되며 타이어 골격을 이루는 부분은?

① 카커스(carcass)부	② 드레드(tread)부

③ 숄더(shoulder)부	④ 비드(bead)부

22. 지게차에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 짐을 싣기 위해 마스트를 약간 전경시키고 포크를 끼워 물건을 싣는다.

② 틸트 레버는 앞으로 밀면 마스터가 앞으로 기울고 따라서 포크가 앞으로 기운다.

③ 포크를 상승시킬 때는 리프트 레버를 뒤쪽으로, 하강시킬 때는 앞쪽으로 민다.

④ 목적지에 도착 후 물건을 내리기 위해 틸트 실린더를 후경시켜 전진한다.

23. 하부 추진체가 휠로 되어 잇는 건설기계장비로 커브를 돌 때 선회를 원할 하게 해주는 장치는?

① 변속기	② 차동 장치

③ 최종 구동장치	④ 트랜스퍼케이스

24. 무한궤도식 건설기계에서 트랙 장력이 너무 팽팽하게 조정되었을 때 보기와 같은 부분에서 마모가 가속되는 부분(기호)을 모두 나열한 항은?

① a. c	② a. b. d

③ a. b. c	④ a. b. c. d

25. 토크 컨버터의 오일의 흐름 방향을 바꾸어 주는 것은?

① 펌프	② 터빈

③ 변속기축	④ 스테이터

26. 기중기의 안전한 작업방법으로 적합하지 않은 것은?

① 제한 하중 이상의 것은 달아 올리지 말 것

② 하중은 항상 옆으로 달아 올릴 것

③ 지정된 신호수의 신호에 따라 작업을 할 것

④ 하물의 훅 위치는 무게 중심에 걸리도록 할 것

27. 좌회전을 하기 위하여 교차로에 진입되어 있을 때 황색 등화로 바뀌면 어떻게 하여야 하는가?

① 정지하여 정지선으로 후진한다.

② 그 자리에 정지하여야 한다.

③ 신속히 좌회전하여 교차로 밖으로 진행한다.

④ 좌회전을 중단하고 횡단보도 앞 정지선까지 후진하여야 한다.

28. 앞지르기를 할 수 없는 경우에 해당 되는 것은?

① 앞차의 좌측에 다른 차가 나란히 진행하고 있을 때

② 앞차가 우측으로 진로를 변경하고 있을 때

③ 앞차가 그 앞차와의 안전거리를 확보하고 있을 때

④ 앞차가 양보 신호를 할 때

29. 건설기계 등록의 말소 사유에 해당하지 않는 것은?

① 건설기계를 폐기한 때

② 건설기계의 구조 변경을 했을 때

③ 건설기계가 멸실 되었을 때

④ 건설기계의 차대가 등록 시의 차대와 다른 때

30. 건설기계 등록번호표의 색상 구분 중 틀린 것은?(관련규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요)

① 관용 번호판의 흰색판에 검정색 문자이다.

② 영업용 번호판은 주황색판에 흰색 문자이다.

③ 자가용 번호판은 녹색판에 흰색 문자이다.

④ 임시운행 번호표는 흰색판에 청색 문자이다.

31. 정기검사대상 건설기계의 정기검사 신청기간으로 맞는 것은?

① 건설기계의 정기검사 유효기간 만료일 전후 45일 이내에 신청한다.

② 건설기계의 정기검사 유효기간 만료일 전 90일 이내에 신청한다.

③ 건설기계의 정기검사 유효기간 만료일 전후 30일 이내에 신청한다.

④ 건설기계의 정기검사 유효기간 만료일 후 60일 이내에 신청한다.

32. 신호등에 녹색 등화시 차마의 통행방법으로 틀린 것은?

① 차마는 다른 교통에 방해되지 않을 때에 천천히 우회전 할 수 있다.

② 차마는 직진 할 수 있다.

③ 차마는 비보호 좌회전 표시가 있는 곳에서는 언제든지 좌회전을 할 수 있다.

④ 차마는 좌회전을 하여서는 아니 된다.

33. 도로교통법상 도로의 모퉁이로부터 몇 m 이내의 장소에 정차하여서는 안 되는가?

① 2m	② 3m

③ 5m	④ 10m

34. 대형 건설기계 특별 표지판 부착을 하지 않아도 되는 건설기계는?

① 너비 3미터인 건설기계

② 길이 16미터인 건설기계

③ 최소 회전반경 13미터인 건설기계

④ 총중량 50톤인 건설기계

35. 건설기계조종사 면허가 취소되었을 경우 그 사유가 발생한 날로부터 며칠 이내에 면허증을 반납해야 하는가?

① 7일 이내	② 10일 이내

③ 14일 이내	④ 30일 이내

36. 도로교통법상 폭우·폭설·안개 등으로 가시거리가 100m 이 내일 때 최고속도의 감속으로 맞는 것은?

① 20%	② 50%

③ 60%	④ 80%

37. 유압 에너지의 저장. 충격흡수 등에 이용되는 것은?

① 축압기(accmulator)	② 스트레이너(strainer)

③ 펌프(pump)	④ 오일 탱크(oil tank)

38. 유압유의 압력에너지(힘를 기계적 에너지)일로 변환시키는 작용을 하는 것은?

① 유압펌프	② 유압밸브

③ 어큐뮬레이터	④ 액추에이터

39. 유압의 압력을 올바르게 나타낸 것은?

① 압력 = 단면적x가해진 힘

② 압력 = 가해진 힘/단면적

③ 압력 = 단면적/가해진 힘

④ 압력 = 가해진힘-단면적

40. 건설기계에 사용되는 유압펌프의 종류가 아닌 것은?

① 베인 펌프	② 플런저 펌프

③ 포막 펌프	④ 기어 펌프

41. 유량 제어 밸브가 아닌 것은?

① 속도제어 밸브	② 체크 밸브

③ 교축 밸브	④ 급속배기 밸브

42. 유압회로의 압력에 의해 유압 액추에이터의 작동 순서를 제어하는 밸브는?

① 언로더 밸브	② 시퀸스 밸브

③ 감압 밸브	④ 릴리프 밸브

43. 유압장치의 기본적인 구성요소가 아닌 것은?

① 유압 발생 장치	② 유압 재순환장치

③ 유압 제어장치	④ 유압 구동장치

44. 유압회로에서 유압유의 점도가 높을 때 발생 될 수 있는 현상이 아닌 것은?

① 관내의 마찰 손실이 커진다.

② 동력 손실이 커진다.

③ 열 발생의 원인이 될 수 있다.

④ 유압이 낮아진다.

45. 오일탱크 내의 오일을 전부 배출시킬 때 사용하는 것은?

① 리턴 라인	② 배플

③ 어큐뮬레이터	④ 드레인 플러그

46. 유압 라인에서 압력에 영향을 주는 요소로 가장 관계가 적은 것은?

① 유체의 흐름 량	② 유체의 점도

③ 관로 직경의 크기	④ 관로의 좌·우 방향

47. 벨트 취급에 대한 안전사항 중 틀린 것은?

① 벨트 교환시 회전을 완전히 멈춘 상태에서 한다.

② 벨트의 회전을 정지시킬 때 손으로 잡는다.

③ 벨트에는 적당한 장력을 유지하도록 한다.

④ 고무벨트에는 기름이 묻지 않도록 한다.

48. 화재가 발생하기 위해서는 3가지 요소가 있는데 모두 맞는 것으로 연결된 것은?

① 가연성 물질 - 점화원 - 산소

② 산화 물질 - 소화원 - 산소

③ 산화 물질 - 점화원 - 질소

④ 가연성 물질 - 소화원 - 산소

49. 작업장의 안전수칙 중 틀린 것은?

① 공구는 오래 사용하기 위하여 기름을 묻혀서 사용한다.

② 작업복과 안전장구는 반드시 착용한다.

③ 각종기계를 불필요하게 공회전 시키지 않는다.

④ 기계의 청소나 손질은 운전을 정지 시킨 후 실시한다.

50. 수공구류의 일반적인 안전수칙이다. 해당 되지 않는 것은?

① 손이나 공구에 묻은 기름, 물 등을 닦아낼 것

② 주위를 정리 정돈할 것

③ 규격에 맞는 공구를 사용할 것

④ 수공구는 그 목적 외에 다목적으로 사용할 것

51. 안전제일에서 가장 먼저 선행되어야 할 이념으로 맞는 것은?

① 재산 보호	② 생산성 향상

③ 신뢰성 향상	④ 인명 보호

52. 보기의 조정렌치 사용상 안전수칙 중 옳은 것은?

① a, b	② a, c

③ b, c	④ b, d

53. 작업장에서 중량물을 들어 올리는 방법 중 안전상 가장 올바른 것은?

① 최대한 사람의 힘을 모아 들어올린다.

② 지렛대를 이용한다.

③ 로프로 묶고 잡아당긴다.

④ 체인블록을 이용하여 들어올린다.

54. 안전·보건표지의 종류와 형태에서 그림의 안전표지판이 나타내는 것은?

① 응급구호 표지	② 비상구 표지

③ 위험장소경고 표지	④ 환경지역 표지

55. 전기 용접 아크 광선에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전기 용접 아크에는 다량의 자외선이 포함되어 있다.

② 전기 용접 아크를 볼 때에는 헬멧이나 실드를 사용하여야한다.

③ 전기 용접 아크 빛에 의해 눈이 따가울 때에는 따듯한 물로 눈을 닦는다.

④ 전기 용접 아크 빛이 직접 눈으로 들어오면 전광성 안염 등의 눈병이 발생한다.

56. 일반적인 작업장에서 작업안전을 위한 복장으로 가장 적합하지 않은 것은?

① 작업복의 착용	② 안전모의 착용

③ 안전화의 착용	④ 선글라스 착용

57. 154kV 가공 송전선로 주변에서 건설장비로 작업 시 안전에 관한 설명으로 맞는 것은?

① 건설 장비가 선로에 직접 접촉하지 않고 근접만 해도 사고가 발생 될 수 있다.

② 전력선은 피복으로 절연되어 있어 크레인 등이 접촉해도 단선되지 않는 이상 사고는 일어나지 않는다.

③ 1 회선은 3 가닥으로 이루어져 있으며. 1 가닥 절단시에도 전력공급을 계속한다.

④ 사고 발생시 복구공사비는 전력설비가 공공 재산임으로 배상하지 않는다.

58. 전기시설에 접지공사가 되어 있는 경우 접지선의 표지색은?

① 적색	② 녹색

③ 황색	④ 백색

59. 도로 지하에 매설된 도시가스배관의 색상은 맞는 것은?

① 황색, 흑색	② 적색, 황색

③ 황색, 남색	④ 흑색, 청색

60. 지하구조물이 설치된 지역에 도시가스가 공급되는 곳에서 굴삭기를 이용하여 굴착공사 중 지면에서 0.3m 깊이에서 물체가 발견되었다. 예측할 수 있는 것으로 맞는 것은?

① 도시가스 입상관

② 도시가스 배관을 보호하는 보호관

③ 가스 차단장치

④ 수취기

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	③	③	①	④	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	③	②	①	③	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	③	④	②	③	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	②	②	②	①	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	④	④	④	②	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	①	③	④	①	②	②	②