1과목 : 과목 구분 없음

지게차운전기능사           ◐ 2011년 10월 09일 필기 기출문제 ◑           전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 기관의 냉각팬에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 유체 커플링식은 냉각수의 온도에 따라서 작동된다.

② 전동팬은 냉각수의 온도에 따라 작동된다.

③ 전동팬이 작동되지 않을 때는 물 펌프도 회전하지 않는다.

④ 전동팬의 작동과 관계없이 물 펌프는 항상 회전한다.

2. 기관 과열의 주요 원인이 아닌 것은?

① 라디에이터 코어의 막힘

② 냉각장치 내부의 물때 과다

③ 냉각수의 부족

④ 엔진 오일량 과다

3. 다음 중 연소 시 발생하는 질소산화물(NOx)의 발생 원인과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

① 높은 연소 온도	② 가속 불량

③ 흡입 공기 부족	④ 소염 경계층

4. 디젤기관에서 시동이 되지 않는 원인으로 맞는 것은?

① 연료공급 펌프의 연료공급 압력이 높다.

② 가속 페달을 밟고 시동하였다.

③ 배터리 방전으로 교체가 필요한 상태이다.

④ 크랭크축 회전속도가 빠르다.

5. 디젤기관에서 사용하는 분사노즐의 종류에 속하지 않는 것은?

① 핀틀(pintle)형	② 스로틀(throttle)형

③ 홀(hole)형	④ 싱글 포인트(single point)형

6. 디젤기관에서 부조 발생의 원인이 아닌 것은?

① 발전기 고장	② 거버너 작용 불량

③ 분사시기 조정 불량	④ 연료의 압송 불량

7. 디젤기관에서 연료장치 공기빼기 순서가 바른 것은?

① 공급펌프 → 연료여과기 → 분사펌프

② 공급펌프 → 분사펌프 → 연료여과기

③ 연료여과기 → 공급펌프 → 분사펌프

④ 연료여과기 → 분사펌프 → 공급펌프

8. 운전 중인 기관의 에어클리너가 막혔을 때 나타나는 현상으로 맞는 것은?

① 배출가스 색은 검고, 출력은 저하한다.

② 배출가스 색은 희고, 출력은 정상이다.

③ 배출가스 색은 청백색이고, 출력은 증가된다.

④ 배출가스 색은 무색이고, 출력은 무관하다.

9. 엔진의 윤활유 소비량이 과다해지는 가장 큰 원인은?

① 기관의 과냉	② 피스톤 링 마멸

③ 오일 여과기 필터 불량	④ 냉각펌프 손상

10. 흡·배기 밸브의 구비조건이 아닌 것은?

① 열전도율이 좋을 것

② 열에 대한 팽창율이 적을 것

③ 열에 대한 저항력이 작을 것

④ 가스에 견디고, 고온에 잘 견딜 것

11. 일반적으로 기관에 많이 사용되는 윤활 방법은?

① 수 급유식	② 적하 급유식

③ 압송 급유식	④ 분무 급유식

12. 기관 실린더(cylinder) 벽에서 마멸이 가장 크게 발생하는 부위는?

① 상사점 부근	② 하사점 부근

③ 중간 부분	④ 하사점 이하

13. 기동 전동기의 시험 항목으로 맞지 않는 것은?

① 무부하 시험	② 회전력 시험

③ 저항 시험	④ 중부하 시험

14. 전압 조정기의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 접점식	② 카본파일식

③ 트랜지스터식	④ 저항식

15. 예열플러그를 빼서 보았더니 심하게 오염되어있다. 그 원인으로 가장 적합한 것은?

① 불완전 연소 또는 노킹	② 엔진 과열

③ 플러그의 용량 과다	④ 냉각수 부족

16. 충전 중 갑자기 계기판에 충전 경고등이 점등되었다. 그 현상으로 맞는 것은?

① 정상적으로 충전이 되고 있음을 나타낸다.

② 충전이 되지 않고 있음을 나타낸다.

③ 충전계통에 이상이 없음을 나타낸다.

④ 주기적으로 점등되었다가 소등되는 것이다.

17. 납산 축전지가 방전되어 급속 충전을 할 때의 설명으로 틀린 것은?

① 충전 중 전해액의 온도가 45℃가 넘지 않도록 한다.

② 충전 중 가스가 많이 발생되면 충전을 중단한다.

③ 충전전류는 축전지 용량과 같게 한다.

④ 충전시간은 가능한 짧게 한다.

18. 건설기계에 사용하는 축전지 2개를 직렬로 연결하였을 때 변화 되는 것은?

① 전압이 증가된다.	② 사용 전류가 증가된다.

③ 비중이 증가된다.	④ 전압 및 이용 전류가 증가된다.

19. 지게차 작업장치의 동력전달 기구가 아닌 것은?

① 리프터 체인	② 틸트 실린더

③ 리프트 실린더	④ 트랜치호

20. 운전 중 클러치가 미끄러질 때의 영향이 아닌 것은?

① 속도 감소	② 견인력 감소

③ 연료소비량 증가	④ 엔진의 과냉

21. 무한궤도식 굴삭기와 타이어식 굴삭기의 운전 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 무한궤도식은 기복이 심한 곳에서 작업이 불리하다.

② 타이어식은 변속 및 주행 속도가 빠르다.

③ 무한궤도식은 습지, 사지에서 작업이 유리하다.

④ 타이어식은 장거리 이동이 쉽고 기동성이 양호하다.

22. 휠 로더의 붐과 버킷 레버를 동시에 당기면 작동은?

① 붐만 상승한다.

② 버킷만 오무려 진다.

③ 붐은 상승하고 버킷은 오무려 진다.

④ 작동이 안 된다.

23. 파워스티어링에서 핸들이 매우 무거워 조작하기 힘든 상태일 때의 원인으로 맞는 것은?

① 바퀴가 습지에 있다.

② 조향 펌프에 오일이 부족하다.

③ 볼 조인트의 교환시기가 되었다.

④ 핸들 유격이 크다.

24. 진공식 제동 배력 장치의 설명 중에서 옳은 것은?

① 진공 밸브가 새면 브레이크가 전혀 듣지 않는다.

② 릴레이 밸브의 다이어프램이 파손되면 브레이크가 듣지 않는다.

③ 릴레이 밸브 피스톤 컵이 파손되어도 브레이크는 듣는다.

④ 하이드로릭 피스톤의 체크 볼이 밀착 불량이면 브레이크가 듣지 않는다.

25. 일반적으로 기중기 작업시 붐의 최대와 최소 제한각도로 가장 적합한 것은?

① 최대 20°, 최소 30°	② 최대 78°, 최소 20°

③ 최대 78°, 최소 55°	④ 최대 180°, 최소 20°

26. 자동변속기가 장착된 건설기계의 모든 변속단에서 출력이 떨어질 경우 점검해야 할 항목과 거리가 먼 것은?

① 오일의 부족	② 토크컨버터 고장

③ 엔진고장으로 출력 부족	④ 추진축 휨

27. 건설기계를 산(매수 한) 사람이 등록사항변경(소유권 이전) 신고를 하지 않아 등록사항 변경신고를 독촉하였으나 이를 이행하지 않을 경우 판(매도 한) 사람이 할 수 있는 조치로서 가장 적합한 것은?

① 소유권 이전 신고를 조속히 하도록 매수 한 사람에게 재차 독촉한다.

② 매도 한 사람이 직접 소유권 이전 신고를 한다.

③ 소유권 이전 신고를 조속히 하도록 소송을 제기한다.

④ 아무런 조치도 할 수 없다.

28. 덤프트럭이 건설기계 검사소 검사가 아닌 출장검사를 받을 수 있는 경우는?

① 너비가 3m인 경우

② 최고 속도가 40km/h인 경우

③ 자체중량이 25톤인 경우

④ 축중이 5톤인 경우

29. 노면이 얼어붙은 경우 또는 폭설로 가시거리가 100미터 이내인 경우 최고속도의 얼마나 감속 운행하여야 하는가?

① 50/100	② 30/100

③ 40/100	④ 20/100

30. 다음 그림의 교통안전표지는 무엇인가?

① 차간거리 최저 50m이다.

② 차간거리 최고 50m이다.

③ 최저속도 제한표지이다.

④ 최고속도 제한표지이다.

31. 등록건설기계의 기종별 표시방법으로 옳은 것은?

① 01 : 불도저	② 02 : 모터그레이더

③ 03 : 지게차	④ 04 : 덤프트럭

32. 편도 4차로 일반도로의 경우 교차로 30m 전방에서 우회전을 하려면 몇 차로로 진입 통행해야 하는가?

① 1차로로 통행한다.	② 2차로와 1차로로 통행한다.

③ 4차로로 통행한다.	④ 3차로만 통행 가능하다.

33. 정차 및 주차금지 장소에 해당 되는 것은?

① 건널목 가장자리로부터 15m 지점

② 정류장 표지판으로부터 12m 지점

③ 도로의 모퉁이로부터 4m 지점

④ 교차로 가장자리로부터 10m 지점

34. 특별 표지판을 부착하여야 할 건설기계의 범위에 해당하지 않는 것은?

① 높이가 5미터인 건설기계

② 총중량이 50톤인 건설기계

③ 길이가 16미터인 건설기계

④ 최소회전반경이 13미터인 건설기계

35. 현장에 경찰 공무원이 없는 장소에서 인명사고와 물건의 손괴를 입힌 교통사고가 발생하였을 때 가장 먼저 취할 조치는?

① 손괴한 물건 및 손괴 정도를 파악한다.

② 즉시 피해자 가족에게 알리고 합의한다.

③ 즉시 사상자를 구호하고 경찰 공무원에게 신고한다.

④ 승무원에게 사상자를 알리게 하고 회사에 알린다.

36. 3톤 미만 지게차의 소형건설기계 조종 교육시간은?

① 이론 6시간, 실습 6시간

② 이론 4시간, 실습 8시간

③ 이론 12시간, 실습 12시간

④ 이론 10시간, 실습 14시간

37. 건설기계에 사용되는 유압 실린더 작용은 어떠한 것을 응용한 것인가?

① 베르누이의 정리	② 파스칼의 정리

③ 지렛대의 원리	④ 후크의 법칙

38. 공유압 기호 중 그림이 나타내는 것은?

① 유압동력원	② 공기압동력원

③ 전동기	④ 원동기

39. 작동형, 평형피스톤형 등의 종류가 있으며 회로의 압력을 일정하게 유지시키는 밸브는?

① 릴리프 밸브	② 메이크업 밸브

③ 시퀀스 밸브	④ 무부하 밸브

40. 유압 실린더는 유체의 힘을 어떤 운동으로 바꾸는가?

① 회전 운동	② 직선 운동

③ 곡선 운동	④ 비틀림 운동

41. 유압 작동유의 점도가 너무 높을 때 발생되는 현상으로 맞는 것은?

① 동력 손실의 증가	② 내부 누설의 증가

③ 펌프 효율의 증가	④ 마찰 마모 감소

42. 일반적으로 오일탱크의 구성품이 아닌 것은?

① 스트레이너	② 배플

③ 드레인플러그	④ 압력조절기

43. 다음 중 액추에이터의 입구 쪽 관로에 설치한 유량제어밸브로 흐름을 제어하여 속도를 제어하는 회로는?

① 시스템 회로(system circuit)

② 블리드오프 회로(bled-off circuit)

③ 미터인 회로(meter-in circuit)

④ 미터아웃 회로(meter-out circuit)

44. 유압장치의 구성요소가 아닌 것은?

① 유니버셜 조인트	② 오일탱크

③ 펌프	④ 제어밸브

45. 다음 그림과 같이 안쪽은 내·외측 로터로 바깥쪽은 하우징으로 구성되어 있는 오일펌프는?

① 기어 펌프	② 베인 펌프

③ 트로코이드 펌프	④ 피스톤 펌프

46. 유압에너지를 공급받아 회전운동을 하는 기기를 무엇이라 하는가?

① 펌프	② 모터

③ 밸브	④ 롤러 리미트

47. 볼트 등을 조일 때 조이는 힘을 측정하기 위하여 쓰는 렌치는?

① 복스 렌치	② 오픈엔드 렌치

③ 소켓 렌치	④ 토크 렌치

48. 크레인으로 무거운 물건을 위로 달아 올릴 때 주의할 점이 아닌 것은?

① 달아 올릴 화물의 무게를 파악하여 제한하중 이하에서 작업한다.

② 매달린 화물이 불안전하다고 생각될 때는 작업을 중지한다.

③ 신호의 규정이 없으므로 작업자가 적절히 한다.

④ 신호자의 신호에 따라 작업한다.

49. 전기장치의 퓨즈가 끊어져서 다시 새것으로 교체하였으나 또 끊어졌다면 어떤 조치가 가장 옳은가?

① 계속 교체한다.

② 용량이 큰 것으로 갈아 끼운다.

③ 구리선이나 납선으로 바꾼다.

④ 전기장치의 고장개소를 찾아 수리한다.

50. 산업안전보건표지에서 그림이 나타내는 것은?

① 비상구 없음 표지	② 방사선 위험 표지

③ 탑승금지 표지	④ 보행금지 표지

51. 가동하고 있는 엔진에서 화재가 발생하였다. 불을 끄기 위한 조치 방법으로 가장 올바른 것은?

① 원인분석을 하고 모래를 뿌린다.

② 포말 소화기를 사용 후 엔진 시동스위치를 끈다.

③ 엔진 시동스위치를 끄고 ABC 소화기를 사용한다.

④ 엔진을 급가속하여 팬의 강한 바람을 일으켜 불을 끈다.

52. 동력 전달장치에서 가장 재해가 많이 발생하는 것은?

① 차축	② 기어

③ 피스톤	④ 벨트

53. 크레인으로 인양 시 물체의 중심을 측정하여 인양하여야 한다. 다음 중 잘못된 것은?

① 형상이 복잡한 물체의 무게 중심을 확인한다.

② 인양 물체를 서서히 올려 지상 약 30cm지점에서 정지하여 확인한다.

③ 인양 물체의 중심이 높으면 물체가 기울 수 있다.

④ 와이어로프나 매달기용 체인이 벗겨질 우려가 있으면 되도록 높이 인양한다.

54. 구급처치 중에서 환자의 상태를 확인하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

① 의식	② 상처

③ 출혈	④ 격리

55. 작업장에서 전기가 예고 없이 정전 되었을 경우 전기로 작동하던 기계기구의 조치방법으로 틀린 것은?

① 즉시 스위치를 끈다.

② 안전을 위해 작업장을 정리해 놓는다.

③ 퓨즈의 단선 유, 무를 검사한다.

④ 전기가 들어오는 것을 알기 위해 스위치를 켜둔다.

56. 복스 렌치가 오픈 렌치보다 많이 사용되는 이유는?

① 값이 싸며 적은 힘으로 작업할 수 있다.

② 가볍고 사용하는데 양손으로도 사용할 수 있다.

③ 파이프 피팅 조임 등 작업용도가 다양하여 많이 사용된다.

④ 볼트, 너트 주위를 완전히 감싸게 되어 사용 중에 미끄러지지 않는다.

57. 다음 중 한국전력의 송전선로 전압으로 맞는 것은?

① 6.6kV	② 22.9kV

③ 345kV	④ 0.6kV

58. 일반 도시가스 사업자의 지하배관 설치시 도로폭 8m 이상인 도로에서는 관련법상 어느 정도의 깊이에 배관이 설치되어 있는가?

① 1.5m 이상	② 1.2m 이상

③ 1.0m 이상	④ 0.6m 이상

59. 도시가스사업법에서 압축가스일 경우 중압이라 함은 얼마의 압력을 말하는가?

① 0.1MPa ~ 1MPa 미만

② 0.02MPa ~ 1MPa 미만

③ 1MPa ~ 10MPa 미만

④ 10MPa ~ 100MPa 미만

60. 굴착도중 전력케이블 표지시트가 나왔을 경우의 조치사항으로 적합한 것은?

① 표지시트를 제거하고 계속 굴착한다.

② 표지시트를 제거하고 보호판이나 케이블이 확인될 때 까지 굴착한다.

③ 즉시 굴착을 중지하고 해당 시설 관련기관에 연락한다.

④ 표지시트를 원상태로 다시 덮고 인근 부위를 재 굴착한다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	③	④	①	①	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	④	①	②	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	③	②	④	②	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	③	③	①	②	①	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	①	③	②	④	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	④	④	④	③	②	①	③