1과목 : 과목구분없음

지게차유사(롤러,기중기등)    ◐ 2015년 01월 25일 필기 기출문제 ◑       전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 열에너지를 기계적 에너지로 변환시켜 주는 장치는?

① 펌프	② 모터

③ 엔진	④ 밸브

2. 노킹이 발생되었을 때 디젤기관에 미치는 영향이 아닌 것은?

① 배기가스의 온도가 상승한다.

② 연소실 온도가 상승한다.

③ 엔진에 손상이 발생할 수 있다.

④ 출력이 저하된다.

3. 크랭크축의 비틀림 진동에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 각 실린더의 회전력 변동이 클수록 커진다.

② 크랭크축이 길수록 커진다.

③ 강성이 클수록 커진다.

④ 회전부분의 질량이 클수록 커진다.

4. 디젤기관에서 압축압력이 저하되는 가장 큰 원인은?

① 냉각수 부족	② 엔진오일 과다

③ 기어오일의 열화	④ 피스톤 링의 마모

5. 디젤기관에서 발생하는 진동의 원인이 아닌 것은?

① 프로펠러 샤프트의 불균형

② 분사시기의 불균형

③ 분사량의 불균형

④ 분사압력의 불균형

6. 디젤엔진의 연소실에는 연료가 어떤 상태로 공급되는가?

① 기화기와 같은 기구를 사용하여 연료를 공급한다.

② 노즐로 연료를 안개와 같이 분사한다.

③ 가솔린 엔진과 동일한 연료 공급펌프로 공급한다.

④ 액체 상태로 공급한다.

7. 4행정 디젤기관의 소기방식에 속하지 않는 것은?

① 루프 소기식	② 횡단 소기식

③ 복류 소기식	④ 단류 소기식

8. 압력식 라디에이터 캡에 대한 설명으로 옳은 깃은?

① 냉각장치 내부압력이 규정보다 낮을 때 공기밸브는 열린다.

② 냉각장치 내부압력이 규정보다 높을 때 진공밸브는 열린다.

③ 냉각장치 내부압력이 부압이 되면 진공밸브는 열린다.

④ 냉각장치 내부압력이 부압이 되면 공기밸브는 열린다.

9. 수온조절기의 종유가 아닌 것은?

① 벨로즈 형식	② 펠릿 형식

③ 바이메탈 형식	④ 마몬 형식

10. 4행정 사이클 기관에 주로 사용되고 있는 펌프는?

① 원심식과 플런지식	② 기어식과 플런저식

③ 로터리식과 기어식	④ 로터리식과 나사식

11. 다음 중 윤활유의 기능으로 모두 옳은 것은?

① 마찰감소, 스러스트작용. 밀봉작용, 냉각작용

② 마멸방지. 수분흡수， 밀봉작용, 마찰증대

③ 마찰감소, 마멸방지, 밀봉작용, 냉각작용

④ 마찰증다, 냉각작용, 스러스트작용, 응력분산

12. 건설기계 운전 작업 중 온도 게이지가 "H" 위치에 근접되어 있다. 운전자가 취해야 할 조치로 가장 알맞은 것은?

① 작업을 계속해도 무방하다.

② 잠시 작업을 중단하고 휴식을 취한 후 다시 작업한다.

③ 윤함유류 즉시 보충하고 계속 작업한다.

④ 작업을 중단하고 냉각수 계통을 점검한다.

13. 전기자 철심을 두께 0.35~1.0㎜의 얇은 철판을 각각 절연하여 겹쳐 만든 주된 이유는?

① 열 발산을 방지하기 위해

② 코일의 발열 방지를 위해

③ 맴돌이 전류를 감소시키기 위해

④ 자력선의 통과를 차단시키기 위해

14. 전조등의 구성품으로 틀린 것은?

① 전구	② 렌즈

③ 반사경	④ 플래셔 유닛

15. 일반적인 축전지 터미널의 식벌법으로 적합하지 않은 것은?

① (＋), (-)의 표시로 구분한다.

② 터미널의 요철로 구분한다.

③ 굵고 가는 깃으로 구분한다.

④ 적색과 흑색 등 색으로 구분한다.

16. 교류 발전기에서 높은 전압으로부터 다이오드를 보호하는 구성품은 어느 것인가?

① 콘덴서	② 필드 코일

③ 정류기	④ 로터

17. 납산축전지의 전해액을 만들 때 올바른 방법은?

① 황산에 윤을 조금씩 부으면서 유리 막대로 젓는다.

② 황산과 물을 1:1의 비율로 동시에 붓고 잘 젓는다.

③ 증류수에 황산을 조금씩 부으면서 잘 젓는다.

④ 축전지에 필요한 양의 황산을 직접 붓는다.

18. 다음 회로에서 퓨즈에는 및 A가 흐르는가?

① 5A	② 10A

③ 50A	④ 100A

19. 대형 지게차의 마스트를 기울일 때 갑자기 시동이 정지되면 어떤 밸브가 작동하여 상태를 유지하는가?

① 틸트록 밸브	② 스로틀 밸브

③ 리프트 밸브	④ 틸트 밸브

20. 무한궤도식 굴삭기에서 스프로킷이 한쪽으로만 마모되는 원인으로 가장 적합한 것은?

① 트랙장력이 늘어났다.

② 트랙링크가 마모되었다.

③ 상부롤러가 과다하게 마모되었다.

④ 스프로킷 및 아이들러가 직선 배열이 아니다.

21. 수동식 변속기가 장착된 건설기계에서 기어의 이상 음이 발생하는 이유가 아닌 것은?

① 기어 백래시가 과다

② 변속기의 오일부족

③ 변속기 베어링의 마모

④ 워엄과 워엄기어의 마모

22. 트랙 슈의 종류가 아닌 것은?

① 고무 슈	② 4중 돌기 슈

③ 3중 돌기 슈	④ 반이중 돌기 슈

23. 변속기의 필요성과 관계가 없는 것은?

① 시동 시 장비를 무부하 상태로 한다.

② 기관의 회전력을 증대시킨다.

③ 장비의 후진 시 필요로 한다.

④ 환향을 빠르게 한다.

24. 기중기의 작업 시 고려해야 할 점으로 틀린 것은?

① 작업 지반의 강도

② 하중의 크기와 종류 및 형상

③ 화물의 현재 임계하중과 권하 높이

④ 붐 선단과 상부 회전체 후방 선회 반지름

25. 무한궤도식 건설기계에서 트랙장력이 약간 팽팽하게 되었을 때 작업조건이 오히려 효과적인 곳은?

① 모래 땅	② 바위가 깔린 땅

③ 진흙 땅	④ 수풀이 우거진 땅

26. 로더의 버킷 용도별 분류 중 나무뿌리 뽑기, 제초, 제석 등 지반이 매우 굳은 땅의 굴삭에 적합한 버킷은?

① 스켈리턴 버킷	② 사이드 덤프 버킷

③ 래크 블레이드 버킷	④ 암석용 버킷

27. 건설기계조종사의 면허취소 사유에 해당하는 것은?

① 과실로 인하여 1명을 사망하게 하였을 경우

② 면허의 효력정지 기간 중 건설기계를 조종한 경우

③ 과실로 인하여 10명에게 경상을 입힌 경우

④ 건설기계로 1천만원 이상의 재산 피해를 냈을 경우

28. 주행 중 차마의 진로를 변경해서는 안 되는 경우는?

① 교통이 복잡한 도로일 때

② 시속 30km 이하의 주행도로인 곳

③ 특별히 진로 변경이 금지된 곳

④ 4차로 도로일 때

29. 건설기계관리법령상 정기검사 유효기간이 3년인 건설기계는?

① 덤프트럭

② 콘크리트믹서트럭

③ 트럭적재식 콘크리트 펌프

④ 무한궤도식 굴삭기

30. 시·도지사가 지정한 교육기관에서 당해 건설기계의 조종에 관한 교육과정을 이수한 경우 건설기계조종사 면허를 받은 것으로 보는 소형 건설기계는?

① 5톤 미만의 불도저

② 5톤 미만의 지게차

③ 5톤 미만의 굴삭기

④ 5톤 미만의 타워크레인

31. 술에 취한 상태의 기준은 혈중알콜농도가 최소 몇 퍼센트 이상인 경우인가?

① 0.25	② 0.05

③ 1.25	④ 1.50

32. 정기심사에 불합격한 건설기계의 정비명령 기간으로 옳은 것은?

① 3개월 이내	② 4개월 이내

③ 5개월 이내	④ 6개월 이내

33. 건설기계의 출장검사가 허용되는 경우가 아닌 것은?

① 도서지 지역에 있는 건설기계

② 너비가 2.0미터를 초과하는 건설기계

③ 최고속도가 시간당 35킬로미터 미만 건설기계

④ 차체중량이 40톤을 초과하거나 축중이 10톤을 초과하는 건설기계

34. 자동차 1종 대형 운전면허로 건설기계를 운전할 수 없는 것은?

① 덤프트럭	② 노상안정기

③ 트럭적재식천공기	④ 트레일러

35. 건설기계의 연료 주입구는 배기관의 끝으로부터 얼마 이상 떨어져 설치하여야 하는가?

① 5㎝	② 10㎝

③ 30㎝	④ 50㎝

36. 밤에 도로에서 차륜 운행하는 경우 등의 등화로 틀린 것은?

① 견인되는 차 : 미등·차폭등 및 번호등

② 원동기장치자전기 : 전조등 및 미등

③ 자동차 : 자동차안전기준에서 정하는 전조등, 차폭등, 미등

④ 자동차등 외의 모든 차 : 지방경찰청장이 정하여 고시하는 등화

37. 유압 작동유의 점도가 지나치게 낮을 때 나타날 수 있는 현상은?

① 출력이 증가한다.

② 압력이 상승한다.

③ 유동저항이 증가한다.

④ 유압 실린더의 속도가 늦어진다.

38. 베인 펌프에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 날개로 펌핑동작을 한다.

② 토크(torque)가 안정되어 소음이 적다.

③ 싱글형과 더블형이 있다.

④ 베인 펌프는 1단 고정으로 설계된다.

39. 유압기의 단점으로 틀린 것은?

① 에너지 손실이 적다.

② 오일은 가연성이므로 화재위험이 있다

③ 회로구성이 어렵고 누설되는 경우가 있다.

④ 오일은 온도변화에 따라 점도가 변하여 기계의 작동속도가 변한다.

40. 순차 작동 밸브라고도 하며, 각 유압 실린더를 일정한 순서로 순차 작동시키고자 할 때 사용하는 것은?

① 릴리프 밸브	② 감압 밸브

③ 시퀀스 밸브	④ 언로드 밸브

41. 유압계통에서 릴리프 밸브의 스프링 장력이 약화될 때 발생될 수 있는 현상은?

① 채터링 현상	② 노킹 현상

③ 블로바이 현상	④ 트램핑 현상

42. 플런저가 구동축의 직각방향으로 설치되어 있는 유압 모터는?

① 캠형 플런저 모터

② 엑시얼형 플런저 모터

③ 블래더형 플런저 모터

④ 레이디얼형 플런저 모터

43. 유압 실린더의 종류에 해당하지 않은 것은?

① 복동 실리더 싱글로드형

② 복동 실리더 더블로드형

③ 단동 실린더 배플형

④ 단동 실린더 램형

44. 유압·공기압 도면기호 중 그림이 나타내는 것은?

① 유압 파일럿(외부)	② 공기압 파일럿(외부)

③ 유압 파일럿(내부)	④ 공기압 파일럿(내부)

45. 유압회로에 사용되는 유압밸브의 역할이 아닌 것은?

① 일의 관성을 제어한다.

② 일의 방향을 전환시킨다.

③ 일의 속도를 제어한다.

④ 일의 크기를 조정한다.

46. 건실기계의 작동유 탱크 역할로 틀린 것은?

① 유온을 적정하게 유지하는 역한을 한다.

② 작동유를 저장한다.

③ 오일 내 이물질의 침전작용을 한다.

④ 유압을 적정하게 유지하는 역한을 한다.

47. 전기화재에 적합하며 화재 때 화점에 분사하는 소화기로 산소를 차단하는 소화기는?

① 포말 소화기	② 이산화탄소 소화기

③ 분말 소화기	④ 증발 소화기

48. 건설기계의 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 운전석을 떠날 경우에는 기관을 정지시킨다.

② 작업 시에는 항상 사람의 접근에 특별히 주의한다.

③ 주행 시는 가능한 한 평탄한 지면으로 주행한다.

④ 후진 시는 후진 후 사람 및 장애물 등을 확인한다.

49. 기계의 회전부분(기어, 벨트, 체인)에 덮개를 설치하는 이유는?

① 좋은 품질의 제품을 얻기 위하여

② 회전 부분의 속도를 높이기 위하여

③ 제품의 제작과정을 숨기기 위하여

④ 회전부분과 신체의 접촉을 방지하기 위하여

50. 기중작업 시 무거운 하중을 들기 전에 반드시 점검해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 클러치	② 와이어로프

③ 브레이크	④ 붐의 강도

51. 수공구 사용방법으로 옳지 않은 것은?

① 좋은 공구를 사용할 것

② 해머의 쐐기 유무를 확인할 것

③ 스패너는 너트에 잘 맞는 것을 사용할 것

④ 해머의 사용면이 넓고 얇아진 것을 사용할 것

52. 산업 재해의 통상적인 분류 중 통계적 분류에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 사망 : 업무로 인해서 목숨을 잃게 되는 경우

② 중경상 : 부상으로 인하여 30일 이상의 노동 상실을 가져온 상해 정도

③ 경상해 : 부상으로 1일 이상, 7일 이하의 노동 상실을 가져온 상해 정도

④ 무상해 사고: 응급처치 이하의 상처로 작업에 종사하면서 치료를 받는 상해 정도

53. 불안전한 조명, 불안전한 환경, 방호장치의 결함으로 인아여 오는 산업재해 요인은?

① 지적 요인	② 물적 요인

③ 신체적 요인	④ 정신적 요인

54. 다음 중 가스누설 검사에 가장 좋고 안전한 것은?

① 아세톤	② 성냥불

③ 순수한 물	④ 비눗물

55. 안전표지의 종류 중 안내표지에 속하지 않는 것은?

① 녹십자표지	② 응급구호표지

③ 비상구	④ 출입금지

56. 일반적인 보호구의 구비조건으로 맞지 않는 것은?

① 착용이 간편할 것

② 햇볕에 잘 열화 될 것

③ 재료의 품질이 양호할 것

④ 위험 유해 요소에 대한 방호성능이 충분할 것

57. 굴착공사 중 적색으로 된 도시가스 배관을 손상시켰으나 다행히 가스는 누출되지 않고 피복만 벗겨졌다. 이때의 조치사항으로 가장 적합한 것은?

① 해당 도시가스회사에 그 사실을 알려 보수 하도록 한다.

② 가스가 누출되지 않았으므로 그냥 되메우기 한다.

③ 벗겨지거나 손상된 피복은 고무판이나 비닐테이프로 감은 후 되메우기 한다.

④ 벗겨진 피복은 부식방지를 위하여 아스팔트를 칠하고 비닐테이프로 감은 후 직접 되메우기 한다.

58. 특별고압 가공 배전선로에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 높은 전압일수록 전주 상단에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

② 낮은 전압일수록 전주 상단에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

③ 전압에 관계없이 장소마다 다르다.

④ 배전선로는 전부 절연전선이다.

59. 도로에서 파일 항타, 굴착작업 중 지하에 매설된 전력 케이블 피복이 손상되었을 때 전력 공급에 파급되는 영향을 가장 올바르게 설명한 것은?

① 케이블이 절단되어도 전력공급에는 지장이 없다.

② 케이블은 외피 및 내부가 철 그물망으로 되어 있어 절대로 절단되지 않는다.

③ 케이블을 보호하는 관은 손상이 되어도 전력 공급에는 지장이 없으므로 별도의 조치는 필요 없다.

④ 전력케이블에 충격 또는 손상이 가해지면 전력 공급이 차단되거나 일정 시일 경과 후 부식 등으로 전력공급이 중단될 수 있다.

60. 항타기는 원칙적으로 가스배관과의 수평 거리가 몇 m 이상 되는 곳에 설치하여야 하는가?

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 5m

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	④	①	②	③	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	④	②	①	③	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	②	③	②	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	④	③	③	④	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	①	①	④	②	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	④	④	②	①	①	④	②