1과목 : 과목구분없음

지게차유사(롤러,기중기등)    ◐ 2015년 07월 19일 필기 기출문제 ◑       전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 냉각장치에서 라디에이터의 구비 조건으로 틀린 것은?

① 공기의 흐름 저항이 클 것

② 단위 면적 당 방열량이 클 것

③ 가볍고 작으며 강도가 클 것

④ 냉각수의 흐름 저항이 적을 것

2. 공회전 상태의 기관에서 크랭크축의 회전과 관계없이 작동되는 기구는?

① 발전기	② 캠 샤프트

③ 플라이 휠	④ 스타트 모터

3. 4행정 사이클 기관의 윤활방식 중 피스톤과 피스톤 핀까지 윤활유를 압송하여 윤활 하는 방식은?

① 전 압력식	② 전 압송식

③ 전 비산식	④ 압송 비산식

4. 수랭식 냉각 방식에서 냉각수를 순환시키는 방식이 아닌 것은?

① 자연 순환식	② 강제 순환식

③ 진공 순환식	④ 밀봉 압력식

5. 디젤기관 연료장치 내에 있는 공기를 배출하기 위하여 사용하는 펌프는?

① 연료 펌프	② 공기 펌프

③ 인젝션 펌프	④ 프라이밍 펌프

6. 엔진 오일의 구비조건으로 틀린 것은?

① 응고점이 높을 것

② 비중과 점도가 적당할 것

③ 인화점과 발화점이 높을 것

④ 기포 발생과 카본 생성에 대한 저항력이 클 것

7. 디젤기관에서 직접 분사실식의 장점이 아닌 것은?

① 연료소비량이 적다.

② 냉각손실이 적다.

③ 연료계통의 연료누출 염려가 적다.

④ 구조가 간단하여 열효율이 높다.

8. 엔진의 회전수를 나타낼 때 rpm이란?

① 시간당 엔진회전수	② 분당 엔진회전수

③ 초당 엔진회전수	④ 10분간 엔진회전수

9. 기관의 실린더 수가 많을 때의 장점이 아닌 것은?

① 기관의 진동이 작다.

② 저속 회전이 용이하고, 큰 동력을 얻을 수 있다.

③ 연료 소비가 적고 큰 동력을 얻을 수 있다.

④ 가속이 원활하고 신속하다.

10. 팬벨트에 대한 점검과정이다. 가장 적합하지 않은 것은?

① 팬벨트는 눌러(약 10kgf) 처짐이 약 13~20㎜ 저도로 한다.

② 팬벨트는 풀리의 밑 부부분에 접촉되어야 한다.

③ 팬벨트의 조정은 발전기를 움직이면서 조정한다.

④ 팬벨트가 너무 헐거우면 기관 과열의 원인이 된다.

11. 실린더 헤드 개스킷에 대한 구비 조건으로 틀린 것은?

① 기밀 유지가 좋을 것	② 내열성과 내압성이 있을 것

③ 복원성이 적을 것   	④ 강도가 적당할 것

12. 다음 보기에서 피스톤과 실린더 벽 사이의 간극이 클 때 미치는 영향을 모두 나타낸 것은?

① a, b, c	② c, d

③ b, c, d	④ a, b, c, d

13. 축전지 커버에 붙은 전해액을 세척하려 할 때 사용하는 중화제로 가장 좋은 것은?

① 증류수	② 비눗물

③ 암모니아수	④ 베이킹 소다수

14. 기동회로에서 전력공급 선의 전압강하는 얼마이면 정상인가?

① 0.2V 이하	② 1.0V 이하

③ 10.5V 이하	④ 9.5V 이하

15. 납산 축전지의 전해액을 만들 때 황산과 증류수의 혼합 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 조금씩 혼합하며 잘 저어서 냉각시킨다.

② 증류수에 황산을 부어 혼합한다.

③ 전기가 잘 통하는 금속제 용기를 사용하여 혼합한다.

④ 추운 지방인 경우 온도가 표준온도 일 때 비중이 1.280이 되게 측정하면서 작업을 끝낸다.

16. 직류 발전기와 비교했을 때 교류 발전기의 특징으로 틀린 것은?

① 전압 조정기만 필요하다.  ② 크기가 크고 무겁다.

③ 브러시 수명이 길다.      ④ 저속 발전 성능이 좋다.

17. 좌·우측 전조등 회로의 연결 방법으로 옳은 것은?

① 직렬 연결	② 단식 배선

③ 병렬 연결	④ 직·병렬 연결

18. 전기가 이동하지 않고 물질에 정지하고 있는 전기는?

① 동전기	② 정전기

③ 직류전기	④ 교류전기

19. 토크 컨버트에서 회전력이 최대값이 될 때를 무엇이라 하는가?

① 토크 변환비	② 회전력

③ 스톨 포인트	④ 유체 충돌 손실비

20. 추진축의 각도 변화를 가능하게 하는 이음은?

① 자재 이음	② 슬립 이음

③ 플랜지 이음	④ 등속 이음

21. 타이어 롤러에서 전압은 무엇으로 조정하는가?

① 타이어의 자중

② 다짐속도와 밸러스트(Ballast)

③ 밸러스트와 타이어 공기압

④ 다짐속도와 타이어 공기압

22. 무한궤도식 굴삭기의 하부 주행체를 구성하는 요소가 아닌 것은?

① 스프로킷	② 주행모터

③ 트랙	④ 리어액슬

23. 앞바퀴 정렬 요소 중 캠버의 필요성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 앞차축의 휨을 적게 한다.

② 조향휠의 조작을 가볍게 한다.

③ 조항 시 바퀴의 복원력이 발생한다.

④ 토(Toe)와 관련성이 있다.

24. 트랙프레임 상부 롤러에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 더블 플랜지형을 주로 사용한다.

② 트랙의 회전을 바르게 유지한다.

③ 트랙이 밑으로 처지는 것을 방지한다.

④ 전부 유동륜과 기동륜 사이에 1~2개가 설치된다.

25. 계통내의 최대 압력을 설정함으로서 계통을 보호하는 밸브는?

① 릴리프 밸브	② 릴레이 밸브

③ 리튜싱 밸브	④ 리타더 밸브

26. 플라이휠과 압력판 사이에 설치되어 있으며, 변속기 압력축을 통해 변속기에 동력을 전달하는 것은?

① 압력판	② 클러치 디스크

③ 릴리스 레버	④ 릴리스 포크

27. 유압유의 구비 조건으로 옳지 않은 것은?

① 비압축성이어야 한다.

② 점도지수가 커야 한다.

③ 인화점 및 발화점이 높아야 한다.

④ 체적 탄성계수가 작아야 한다.

28. 아스팔트피니셔에서 노면에 살포된 혼합재를 다져주는 역할을 하는 장치는?

① 피더	② 스프레이팅 스크루

③ 스크리드	④ 댐퍼

29. 롤러의 다짐작업 방법으로 틀린 것은?

① 소정의 접지 압력을 받을 수 있도록 부가하중을 증감한다.

② 다짐 작업 시 정지 시간은 길게 한다.

③ 다짐 작업 시 급격한 조향은 하지 않는다.

④ 1/2씩 중첩되게 다짐을 한다.

30. 아스팔트피니셔의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 호퍼는 덤프트럭으로부터 혼합재를 받아들이는 것으로 호퍼의 전방에는 2개의 푸시롤러가 설치된다.

② 스크리드는 혼합재를 규정된 포장 폭에 맞춰 넓게 확산 시켜 주는 장치이다.

③ 바이브레이터는 아스팔트 혼합재를 규정의 밀도가 되도록 눌러 다져주는 장치이다.

④ 피더는 호퍼 내부의 혼합재를 스프레더 측으로 이송하는 장치이다.

31. 건설기계관리법령상 건설기계조종사 면허를 받지 아니하고 건설기계를 조종한 자에 대한 벌칙은?

① 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

② 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

④ 1년 이하의 징역 또는 5백만 원 이하의 벌금

32. 건설기계관리법령상 기중기를 조종할 수 있는 면허는?

① 공기압축기 면허	② 모터그레이더 면허

③ 기중기 면허	④ 타워크레인 면허

33. 건설기계관리법령상 정기검사 유효기간이 다른 건설기계는?

① 덤프트럭	② 콘크리트믹스트럭

③ 타워크레인	④ 굴삭기(타이어식)

34. 건설기계관리법령상 건설기계 형식 신고를 하지 아니할 수 있는 사람은?

① 건설기계를 사용목적으로 제작하려는 자

② 건설기계를 사용목적으로 조립하려는 자

③ 건설기계를 사용목적으로 수입하려는 자

④ 건설기계를 연구개발 목적으로 제작하려는 자

35. 건설기계관리법령상 자가용건설기계 등록 번호표의 도색으로 옳은 것은?

① 청색판에 백색문자	② 적색판에 흰색문자

③ 백색판에 황색문자	④ 녹색판에 흰색문자

36. 건설기계관리법령상 다음 설명에 해당하는 건설기계사업은?

① 건설기계정비업	② 건설기계제작업

③ 건설기계매매업	④ 건설기계폐기업

37. 건설기계관리법령상 건설기계를 도로에 계속하여 방치하거나 정당한 사유 없이 타인의 토지에 방치한 자에 대한 벌칙은?

① 2년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

② 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금

③ 2백만 원 이하의 벌금

④ 1백만 원 이하의 벌금

38. 건설기계관리법령상 자동차 1종 대형 면허로 조종할 수 없는 건설기계는?

① 5톤 굴삭기	② 노상안정기

③ 콘크리트펌프	④ 아스팔트살포기

39. 건설기계관리법령상 미등록 건설기계의 임시운행 사유에 해당 되지 않는 것은?

① 등록신청을 하기 위하여 건설기계를 등록지로 운행하는 경우

② 등록신청 전에 건설기계 공사를 하기 위하여 임시로 사용하는 경우

③ 수출을 하기 위하여 건설기계를 선적지로 운행하는 경우

④ 신개발 건설기계를 시험·연구의 목적으로 운행하는 경우

40. 건설기계관리법령상 건설기계에 대하여 실시하는 검사가 아닌 것은?

① 신규 등록검사	② 예비검사

③ 구조변경검사	④ 수시검사

41. 유압 작동유의 점도가 너무 높을 때 발생되는 현상은?

① 동력손실 증가	② 내부누설 증가

③ 펌프효율 증가	④ 내부마찰 감소

42. 유압장치의 오일탱크에서 펌프 흡입구의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 펌프 흡입구는 반드시 탱크 가장 밑면에 설치한다.

② 펌프 흡입구는 스트레이너(오일 여과기)를 설치한다.

③ 펌프 흡입구와 탱크로의 귀환구(복귀구) 사이에는 격리판(baffle plate)을 설치한다.

④ 펌프 흡입구는 탱크로의 귀환구(복귀구)로부터 될 수 있는 한 멀리 떨어진 위치에 설치한다.

43. 유압 실린더의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 단동 실린더	② 복동 실린더

③ 다단 실린더	④ 회전 실린더

44. 유압모터의 특징 중 거리가 가장 먼 것은?

① 소형으로 강력한 힘을 낼 수 있다.

② 과부하에 대해 안전하다.

③ 정·역회전 변화가 불가능하다.

④ 무단변속이 용이하다.

45. 회로 내 유체의 흐름 방향을 제어하는데 사용되는 밸브는?

① 교축 밸브	② 셔틀 밸브

③ 감압 밸브	④ 순차 밸브

46. 유압장치에 사용되고 있는 제어밸브가 아닌 것은?

① 방향제어밸브	② 유량제어밸브

③ 스프링제어밸브	④ 압력제어밸브

47. 릴리프 밸브에서 볼이 밸브의 시트를 때려 소음을 발생시키는 현상은?

① 채터링(chattering) 현상  ② 베이퍼 록(vaper lock) 현상

③ 페이드(fade) 현상       ④ 노킹(knock) 현상

48. 기어식 유압펌프의 특징이 아닌 것은?

① 구조가 간단하다.

② 유압 작동유의 오염에 비교적 강한 편이다.

③ 플런저 펌프에 비해 효율이 떨어진다.

④ 가변 용량형 펌프로 적당하다.

49. 그림의 유압기호에서 “A”부분이 나타내는 것은?

① 오일 냉각기	② 스트레이너

③ 가변용량 유압펌프	④ 가변용량 유압모터

50. 오일의 압력이 낮아지는 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 유압펌프의 성능이 불량할 때

② 오일의 점도가 높아졌을 때

③ 오일의 점도가 낮아졌을 때

④ 계통 내에서 누설이 있을 때

51. 벨트 취급 시 안전에 대한 주의사항으로 틀린 것은?

① 벨트에 기름이 묻지 않도록 한다.

② 벨트의 적당한 유격을 유지하도록 한다.

③ 벨트 교환 시 회전이 완전히 멈춘 상태에서 한다.

④ 벨트의 회전을 정지시킬 때 손으로 잡아 정지시킨다.

52. ILO(국제노동기구)의 구분에 의한 근로 불능 상해의 종류 중 응급조치 상해는 며칠 간 치료를 받은 다음부터 정상작업에 임할 수 있는 정도의 상해를 의미하는가?

① 1일 미만	② 3~5일

③ 10일 미만	④ 2주 미만

53. 다음 중 보호구를 선택할 때의 유의 사항으로 틀린 것은?

① 작업 행동에 방해되지 않을 것

② 사용 목적에 구애받지 않을 것

③ 보후고 성능기준에 적합하고 보호 성능이 보장될 것

④ 착용이 용이하고 크기 등 사용자에게 편리할 것

54. 가스용기가 발생기와 분리되어 있는 아세틸렌 용접장치의 안전기 설치 위치는?

① 발생기                  ② 가스용접기

③ 발생기와 가스용기 사이  ④ 용접토치와 가스용기 사이

55. 다음 중 산업재해 조사의 목적에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 적절한 예방대책을 수립하기 위하여

② 작업능률 향상과 근로기강 확립을 위하여

③ 재해 발생에 대한 통계를 작성하기 위하여

④ 재해를 유발한 자의 책임추궁을 위하여

56. 산업안전보건법령상 안전·보건표지의 종류 중 다음 그림에 해당하는 것은?

① 신화성물질경고	② 인화성물질경고

③ 폭발성물질경고	④ 급성독성물질경고

57. 다음 중 가열, 마찰, 충격 또는 다른 화학물질과의 접촉 등으로 인하여 산소나 산화재 등의 공급이 없더라도 폭발 등 격렬한 반응을 일으킬 수 있는 물질이 아닌 것은?

① 질산에스테르류	② 니트로 화합물

③ 무기 화합물	④ 니트로소 화합물

58. 기계설비의 위험성 중 접선물림점(tangential point)과 가장 관련이 적은 것은?

① V벨트	② 커플링

③ 체인벨트	④ 기어와 랙

59. 작업장에서 전기가 별도의 예고 없이 정전 되었을 경우 전기로 작동하던 기계·기구의 조치방법으로 가장 적합하지 않은 것은?

① 즉시 스위치를 끈다.

② 안전을 위해 작업장을 미리 정리해 놓는다.

③ 퓨즈의 단선 유·무를 검사한다.

④ 전기가 들어오는 것을 알기 위해 스위치를 켜 둔다.

60. 연삭기의 안전한 사용방법으로 틀린 것은?

① 숫돌 측면 사용 제한

② 숫돌덮개 설치 후 작업

③ 보안경과 방진마스크 사용

④ 숫돌과 받침대 간격을 가능한 넓게 유지

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	③	④	①	③	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	①	③	②	③	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	①	①	②	④	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	④	④	①	②	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	③	②	③	①	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	③	①	②	③	②	④	④