1과목 : 과목구분없음

지게차유사(롤러,기중기등)    ◐ 2016년 07월 10일 필기 기출문제 ◑       전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 특별표지판 부착 대상인 대형 건설기계가 아닌 것은?

① 길이가 15m인 건설기계

② 너비가 2.8m인 건설기계

③ 높이 가 6m인 건설기계

④ 총중량 45톤인 건설기계

2. 건설기계의 구조 변경 가능 범위에 속하지 않는 것은?

① 수상작업용 건설기계 선체의 형식 변경

② 적재함의 용량 증가를 위한 변경

③ 건설기계의 깊이, 너비, 높이 변경

④ 조종장치의 형식 변경

3. 건설기계 운전자가 조종 중 고의로 인명피해를 입히는 사고를 일으켰을 때 면허처분 기준은?

① 면허취소	② 면허효력 정지 30일

③ 면허효력 정지 20일	④ 면허효력 정지 10일

4. 건설기계 등록번호표의 표시내용이 아닌 것은?

① 기종	② 등록 번호

③ 등록 관청	④ 장비 연식

5. 성능이 불량하거나 사고가 자주 발생하는 건설기계의 안전성 등을 점검하기 위하여 실시하는 심사는?

① 예비검사	② 구조변경검사

③ 수시검사	④ 정기검사

6. 건설기계의 등록 전에 임시운행 사유에 해당되지 않는 것은?

① 장비 구입 전 이상 유무 확인을 위해 1일간 예비 운행을 하는 경우

② 등록신청을 하기 위하여 건설기계용 등록지로 운행하는 경우

③ 수출을 하기 위하여 건설기계를 선적지로 운행하는 경우

④ 신개발 건설기계를 시험·연구의 목적으로 운행하는 경우

7. 커먼레일 디젤기관의 연료장치 시스템에서 출력요소는?

① 공기 유량 센서	② 인젝터

③ 엔진 ECU	④ 브레이크 스위치

8. 기동 전동기 구성품 중 자력선을 형성하는 것은?

① 전기자	② 계자 코일

③ 슬립링	④ 브러시

9. 디젤기관의 예열 장치에서 코일형 예열 플러그와 비교한 실드형 예열 플러그의 설명 중 틀린 것은?

① 발열량이 크고 열용량도 크다.

② 예입 플러그들 사이의 회로는 병렬로 결선되어 있다.

③ 기계적 강도 및 가스에 의한 부식에 약하다.

④ 예열 플러그 하나가 단선되어도 나머지는 작동된다.

10. 엔진오일이 연소실로 올라오는 주된 이유는?

① 피스톤 링 마모	② 피스톤 핀 마모

③ 커넥팅로드 마모	④ 크랭크축 마모

11. 4행정 기관에서 1사이클을 완료할 때 크랭크축은 몇 회전 하는가?

① 1회전	② 2회전

③ 3회전	④ 4회전

12. 축전지의 전해액으로 알맞은 것은?

① 순수한 물	② 과산화납

③ 해면상납	④ 묽은 황산

13. 디젤기관 연료여과기에 설치된 오버플로 밸브 (overflow valve}의 기능이 아닌 것은?

① 여과기 각 부분 보호

② 연료공급펌프 소음발생 억제

③ 운전 중 공기 배출 작용

④ 인젝터의 연료분사시기 재어

14. 교류발전기의 다이오드가 하는 역할은?

① 전류를 조정하고, 교류를 정류한다.

② 전압을 조정하고, 교류를 정류한다.

③ 교류를 정류하고, 역류를 방지한다.

④ 여자전류를 조정하고, 역류를 방지한다.

15. 라디에이터(Radiator)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 라디에이터의 재료 대부분은 알루미늄 합금이 사용된다.

② 단위 면적당 방열량이 커야한다.

③ 냉각 효율을 높이기 위해 방열판이 설치된다.

④ 공기 흐름 저항이 커야 냉각 효율이 높다.

16. 디젤기관의 연소실 중 연료 소비율이 낮으며 연소 압력이 가장 높은 연소실 형식은?

① 예연소실식	② 와류실식

③ 직접분사실식	④ 공기실식

17. 유압장치에서 방향제어밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 유체의 흐름 방향을 변환한다.

② 액추에이터의 속도를 제어한다.

③ 유체의 흐름 방향을 한쪽으로 허용한다.

④ 유압실린더나 유압모터의 작동 방향을 바꾸는데 사용된다.

18. 유압펌프가 작동 중 소음이 발생할 때의 원인으로 틀린 것은?

① 펌프 축의 편심 오차가 크다.

② 펌프 흡입관 접합부로부터 공기가 유입된다.

③ 릴리프 밸브 출구에서 오일이 배출되고 있다.

④ 스트레이너가 막혀 흡입용량이 너무 작아졌다.

19. 자체중량에 의한 자유낙하 등을 방지하기 위하여 회로에 배압을 유지하는 밸브는?

① 감압 밸브	② 체크 밸브

③ 릴리프 밸브	④ 카운터 밸런스 밸브

20. 다음 유압기호가 나타내는 것은?

① 릴리프 밸브	② 감압 밸브

③ 순차 밸브	④ 무부하 밸브

21. 유압 모터의 종류에 포함되지 않는 것은?

① 기어형	② 베인형

③ 플런저형	④ 터빈형

22. 유압장치에 사용되는 오일 실(seal)의 종류 중 0-링이 갖추어야 할 조건은?

① 체결력이 작을 것

② 압축변형이 작을 것

③ 작동 시 마모가 클 것

④ 오일의 입·출입이 가능할 것

23. 유압장치에서 작동 및 움직임이 있는 곳의 연결 관으로 적합한 것은?

① 플렉시블 호스	② 구리 파이프

③ 강 파이프	④ PVC 호스

24. 건설기계의 유압장치를 가장 적절히 표현한 것은?

① 오일을 이용하여 전기를 생산하는 것

② 기체를 액체로 전환시키기 위해 압축하는 것

③ 오일의 연소에너지를 통해 동력을 생산하는 것

④ 오일의 유체에너지를 이용하여 기계적인 일을 하는 것

25. 유압계통에 사용되는 오일의 점도가 너무 낮을 경우 나타날 수 있는 현상이 아닌 것은?

① 시동 저항 증가	② 펌프 효율 저하

③ 오일 누설 증가	④ 유압회로 내 압력 저하

26. 제동 유압장치의 작동원리는 어느 이론에 바탕을 둔 것인가?

① 열역학 제1법칙	② 보일의 법칙

③ 파스칼의 원리	④ 가속도 법칙

27. 전기 기기에 의한 감전 사고를 막기 위하여 필요한 설비로 가장 중요한 것은?

① 접지설비	② 방폭등 설비

③ 고압계 설비	④ 대지 전위 상승 설비

28. 유류 화재 시 소화방법으로 부적절한 것은?

① 모래를 뿌린다.

② 다량의 물을 부어 끈다.

③ ABC소화기를 사용한다.

④ B급 화재 소화기를 사용한다.

29. 소화 작업의 기본요소가 아닌 것은?

① 가연물질을 제거하면 된다.

② 산소를 차단하면 된다.

③ 점화원을 제거시키면 된다.

④ 연료를 기화시키면 된다.

30. 밀폐된 공간에서 엔진을 가동할 때 가장 주의해야 할 사항은?

① 소음으로 인한 추락	② 배출가스 중독

③ 진동으로 인한 직업병	④ 작업 시간

31. 벨트를 교체 할 때 기관의 상태는?

① 고속상태	② 중속상태

③ 저속상태	④ 정지상태

32. 진동 장애의 예방대책이 아닌 것은?

① 실외작업을 한다.

② 저진동 공구를 사용한다.

③ 진동업무를 자동화 한다.

④ 방진장갑과 귀마개를 착용 한다

33. 화재 및 폭발의 우려가 있는 가스발생장치 작업장에서 지켜야 할 사항으로 맞지 않는 것은?

① 불연성 재료 사용금지

② 화기 사용금지

③ 인화성 물질 사용금지

④ 점화원이 될 수 있는 기재 사용금지

34. 해머 작업 시 틀린 것은?

① 장갑을 끼지 않는다.

② 작업에 알맞은 무게의 해머를 사용한다.

③ 해머는 처음부터 힘차게 때린다.

④ 자루가 단단한 것을 사용한다.

35. 다음 중 드라이버 사용방법으로 틀린 것은?

① 날 끝 흠의 폭과 깊이가 같은 것을 사용한다.

② 전기 작업 시 자루는 모두 금속으로 되어 있는 것을 사용한다.

③ 날 끝이 수평이어야 하며 둥글거나 빠진 것은 사용하지 않는다.

④ 작은 공작물이라도 한손으로 잡지 않고 바이스 등으로 고정하고 사용한다.

36. 크레인으로 무거운 물건을 위로 달아 올릴 때 주의할 점이 아닌 것은?

① 달아 올릴 때 화물의 무게를 파악하여 제한하중 이하에서 작업한다.

② 매달린 화물이 불안전하다고 생각될 때는 작업을 중지한다.

③ 신호의 규정이 없으므로 작업자가 적절히 한다,

④ 신호자의 신호에 따라 작업한다.

37. 화물 인양 시 줄걸이용 와이어로프에 장력이 걸리면 일단 정지하여 점검해야 할 내용이 아닌 것은?

① 장력의 배분은 맞는지 확인한다.

② 와이어로프의 종류와 규격을 확인한다.

③ 화물이 파손될 우려는 없는지 확인한다.

④ 장력이 걸리지 않는 로프는 없는지 확인한다.

38. 권상용 드럼에 플리트(Fleet) 각도를 두는 이유는?

① 드럼의 균열 방지

② 드럼의 역회전 방지

③ 와이어로프의 부식 방지

④ 와이어로프가 엇갈려서 겹쳐 감김을 방지

39. 기중기에 대한 설명 중 틀린 것을 모두 고른 것은?

① A, B	② A, C

③ B, C	④ A, B, C

40. 기중기의 드래그라인 작업방법으로 틀린 것은?

① 도랑을 팔 때 경사면이 크레인 앞쪽에 위치하도록 한다.

② 굴착력을 높이기 위해 버킷 투스를 날카롭게 연마한다.

③ 기중기 앞에 작업한 토사를 쌓아 놓지 않는다.

④ 드래그 베일 소켓을 폐어리드 쪽으로 당긴다.

41. 그림과 같이 기중기에 부착된 작업 장치는?

① 클램셸	② 백호

③ 파일 드라이버	④ 훅

42. 기중기의 붐 각을 40도에서 60도로 조작하였을 때의 설명으로 옳은 것은?

① 붐의 길이가 짧아진다.	② 입체 하중이 작아진다.

③ 작업 반경이 작아진다.	④ 기중 능력이 작아진다.

43. 파권방지장치의 설치 위치 중 맞는 것은?

① 붐 끝단 시브와 훅 블록 사이

② 메인윈치와 붐 끝단 시브 사이

③ 겐트리시브와 붐 끝단 시브 사이

④ 북 하부 푸트핀과 상부선회체 사이

44. 다음 중 기중기의 작업 시 후방전도 위험상황으로 가장 거리가 먼 것은?

① 급경사로 내려올 때

② 붐의 기복각도가 큰 상태에서 기중기를 앞으로 이등할 때

③ 붐의 기복각도가 큰 상태에서 급가속으로 양중할 때

④ 양중물을 갑자기 해제하여 반력이 붐의 후방으로 발생할 경우

45. 기중기의 작업 전 점검해야 할 안전장치가 아닌 것은?

① 과부하 방지장치	② 붐 과권장치

③ 훅 과권장치	④ 어큐뮬레이터

46. 기중기에서 와이어로프 드럼에 주로 쓰이는 작업 브레이크의 형식은?

① 내부 수축식	② 내부 확장식

③ 외부 확장식	④ 외부 수축식

47. 기중기를 트레일러에 상차하는 방법을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 흔들리거나 미끄러져 전도되지 않도록 고정한다.

② 붐을 분리시키기 어려운 경우 낮고 짧게 유지시킨다.

③ 최대한 무거운 카운터웨이트를 부착하여 상차한다.

④ 아우트리거는 완전히 집어넣고 상차한다.

48. 기중기에서 선회 장치의 회전 중심을 지나는 수직선과 훅의 중심을 지나는 수직선 사이의 최단거리를 무엇이라 하는가?

① 붐의 각	② 붐의 중심축

③ 작업 반경	④ 선회 중심축

49. 와이어로프가 이탈되는 것을 방지하기 위해 훅에 설치된 안전장치는?

① 해지장치	② 걸림장치

③ 이송장치	④ 스위블장치

50. 장비가 있는 장소보다 높은 곳의 굴착에 적합한 기중기의 작업 장치는?

① 훅	② 셔볼

③ 드래그라인	④ 파일 드라이버

51. 기중기의 주행 중 유의사항으로 틀린 것은?

① 언덕길을 올라갈 때는 가능한 붐을 세운다.

② 기중기를 주행할 때는 선회 록(lock)을 고정 시킨다.

③ 타이어식 기중기를 주차할 경우 반드시 주차브레이크를 걸어둔다.

④ 고압선 아래를 통과할 때는 충분한 간격을 두고 신호자의 지시에 따른다.

52. 타이어식 기중기에서 브레이크 장치의 유압회로에 배이퍼록이 생기는 원인이 아닌 것은?

① 마스터 실린더 내외 잔압 저하

② 비점이 높은 브레이크 오일 사용

③ 드럼과 라이닝의 끌림에 의한 가열

④ 긴 내리막길에서 과도한 브레이크 사용

53. 와이어로프의 구성요소 중 심강(core)의 역할에 해당하지 않는 것은?

① 충격 흡수	② 마멸 방지

③ 부식 방지	④ 풀림 방지

54. 기중기 작업 장치 중 디젤해머로 할 수 있는 작업은?

① 파일 항타	② 수중 굴착

③ 수직 굴토	④ 와이어로프 감기

55. 화물의 하중을 직접 지지하는 와이어로프의 안전계수는?

① 4 이상	② 5 이상

③ 8 이상	④ 10 이상

56. 기중기에 아우트리거를 설치 시 가장 나중에 해야 하는 일은?

① 아우트리거 고정 핀을 빼낸다.

② 모든 아우트리거 실린더를 확장한다.

③ 기중기가 수평이 되도록 정렬시킨다.

④ 모든 아우트리거 빔을 원하는 폭이 되도록 연장시킨다.

57. 도로교통법상 모든 차의 운전자가 서행하여야 하는 장소에 해당하지 않는 것은?

① 도로가 구부러진 부근

② 비탈길의 고개 마루 부근

③ 편도 2차로 이상의 다리 위

④ 가파른 비탈길의 내리막

58. 그림의 교통안전 표지는?

① 좌·우회전 표지	② 좌·우회전 금지표지

③ 양측방 일방 통행표지	④ 양측방 통행 금지표지

59. 도로교통법상에서 정의된 긴급자동차가 아닌 것은?

① 응급 전신·전화 수리공사에 사용되는 자동차

② 긴급한 경찰업무수행에 사용되는 자동차

③ 위독환자의 수혈을 위한 혈액 운송 차량

④ 학생운송 전용버스

60. 승차 또는 적재의 방법과 제한에서 운행상의 안전기준을 넘어서 승차 및 적재가 가능한 경우는?

① 도착지를 관할하는 경철서장의 허가를 받은 때

② 출발지를 관할하는 경철서장의 허가를 받은 때

③ 관할 시·군수의 허가를 받은 때

④ 동·읍 면장의 허가를 받은 때

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	④	③	①	②	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	③	④	③	②	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	④	①	③	①	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	③	②	③	②	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	①	④	④	③	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	①	②	③	③	①	④	②